[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.4
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	0	0	1	8	1	10	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	2	2	3	1	3	0	1
own=3	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=K O S Z T O R Y S   I N W E S T O R S K I
nfn=BUDOWNICTWO                                                     PRZEMYSŁAW ZAWADZKI
afn=ul. MONIUSZKI 4C, 46-220 BYCZYNA
nb=ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO DWORU MYŚLIWSKIEGO
ab=Dwór Ustronie,64-645 Łęka Opatowska
ni=Leśny Zakład Doświadczalny
ai=Kasztanowa 1/1,Siemianice
br=Drogowa
dt=12.12.2016

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 2]
ty=S
na=Koparka 0,40 m3	0
id=11162	3
jm=m-g	148
ce=0	1486110513
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Drut stal.okrągły miękki śred.0,5-0,8 mm	0
id=1120600	3
jm=kg	033
ce=0	1486110524
cw=0	PLN
il=0.2

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=Równiarka samojezdn.74kW/100KM	0
id=11612	3
jm=m-g	148
ce=0	1486110513
cw=0	PLN
il=0.6

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 10t	0
id=12113	3
jm=m-g	148
ce=0	1486110513
cw=0	PLN
il=6.9

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=Ubijak spalinowy 200 kG	0
id=12622	3
jm=m-g	148
ce=0	1486110514
cw=0	PLN
il=5.3

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Kruszywa min.łamane niesort.31,5-60mm,tłuczeń	0
id=1600514	3
jm=t	034
ce=0	1486110525
cw=0	PLN
il=31.8

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Kruszywa min.łamane niesort.2-31,5mm,tłuczeń	0
id=1600514	3
jm=t	034
ce=0	1486110528
cw=0	PLN
il=17

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Miał kamienny łamany (kruszyny)	0
id=1600600	3
jm=t	034
ce=0	1486110529
cw=0	PLN
il=1.4

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Piasek do nawierzchni drogowych	0
id=1601899	3
jm=m3	060
ce=0	1486110529
cw=0	PLN
il=21.488

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły,bez dodat."35"	0
id=1700301	3
jm=t	034
ce=0	1486110529
cw=0	PLN
il=1.13

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Obrzeża betonowe 30x8 cm	0
id=2220802	3
jm=m	040
ce=0	1486110530
cw=0	PLN
il=30.6

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Kostka betonowa	0
id=2220999	3
jm=m2	050
ce=0	1486110530
cw=0	PLN
il=105

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Beton zwykły B15	0
id=2370696	3
jm=m3	060
ce=0	1486110530
cw=0	PLN
il=1.955

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III	0
id=2600619	3
jm=m3	060
ce=0	1486110531
cw=0	PLN
il=0.075

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Tarcza diament.do cięcia kamieni i betonu	0
id=3920499	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110531
cw=0	PLN
il=0.3

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Woda	0
id=3930000	3
jm=m3	060
ce=0	1486110531
cw=0	PLN
il=5.404

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=Samochód dostawczy	0
id=39510	3
jm=m-g	148
ce=0	1486110514
cw=0	PLN
il=0.2

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Słupki iglaste niekorowane śred.70-110 mm	0
id=3951300	3
jm=m3	060
ce=0	1486110532
cw=0	PLN
il=0.2

[RMS ZEST 3]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5 t	0
id=39811	3
jm=m-g	148
ce=0	1486110514
cw=0	PLN
il=8.08

[RMS ZEST 4]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 10-15t	0
id=39813	3
jm=m-g	148
ce=0	1486110515
cw=0	PLN
il=4.8

[RMS ZEST 20]
ty=S
na=Piła do ciecia płytek	0
id=75251	3
jm=m-g	148
ce=0	1486110515
cw=0	PLN
il=2.5

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1486110519
cw=0	PLN
il=174.758

[RMS ZEST 9]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=UTWARDZENIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU 
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=10
nu=1

[POZYCJA]
id=1
pd=KNR 2-01 0206-0200	KNR	2-01 0206-0200	2-01	0206-0200		0
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km pod utwardzenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=40
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	100*0,4						0		0

[RMS 1]
nz=0.203	0	0.203
np=0
wa=0
wb=0
il=8.12

[RMS 2]
nz=0.075	0	0.075
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3]
nz=0.202	0	0.202
np=0
wa=0
wb=0
il=8.08

[POZYCJA]
id=2
pd=KNR 2-01 0214-0202	KNR	2-01 0214-0202	2-01	0214-02	02	0
na=Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km  odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-15t po  terenie,drogach grunt.Grunt kat.III-IV(B.I.nr8/96) - dodatek za  5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=40
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=10

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	100*0,4						0		0

[RMS 1]
nz=0.005	0	0.005
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 4]
nz=0.012	0	0.012
np=0
wa=0
wb=0
il=4.8

[POZYCJA]
id=3
pd=KNR 2-31 0402-0400 analogia	KNR	2-31 0402-0400 analogia	2-31	0402-0400 analogia		0
na=Ławy betonowe pod obrzeża
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1.88
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1.88	1	0,25*0,25*30,0						0		0

[RMS 1]
nz=9.02	0	9.02
np=0
wa=0
wb=0
il=16.958

[RMS 5]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.508

[RMS 6]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=1.955

[RMS 7]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[RMS 8]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.884

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4
pd=KNR 2-31 0407-0400	KNR	2-31 0407-0400	2-31	0407-0400		0
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[RMS 1]
nz=0.246	0	0.246
np=0
wa=0
wb=0
il=7.38

[RMS 5]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 10]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 11]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=30.6

[RMS 8]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5
pd=KNR 2-31 0104-0500	KNR	2-31 0104-0500	2-31	0104-0500		0
na=Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=100
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						0		0

[RMS 1]
nz=0.083	0	0.083
np=0
wa=0
wb=0
il=8.3

[RMS 5]
nz=0.123	0	0.123
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3

[RMS 8]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 12]
nz=0.004	0	0.004
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=6
pd=KNR 2-31 0114-0500	KNR	2-31 0114-0500	2-31	0114-0500		0
na=Podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm. Warstwa  dolna. Grubość  warstwy po zagęszczeniu 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=100
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						0		0

[RMS 1]
nz=0.033	0	0.033
np=0
wa=0
wb=0
il=3.3

[RMS 13]
nz=0.318	0	0.318
np=1
wa=0
wb=0
il=31.8

[RMS 8]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 14]
nz=0.003	0	0.003
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 12]
nz=0.039	0	0.039
np=0
wa=0
wb=0
il=3.9

[POZYCJA]
id=7
pd=KNR 2-31 0114-0700	KNR	2-31 0114-0700	2-31	0114-0700		0
na=Podbudowy z kruszywa łamanego 2/31,5mm. Warstwa górna.  Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=100
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						0		0

[RMS 1]
nz=0.03	0	0.03
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 15]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=17

[RMS 16]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 8]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 14]
nz=0.003	0	0.003
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 12]
nz=0.026	0	0.026
np=0
wa=0
wb=0
il=2.6

[POZYCJA]
id=8
pd=KNR-I 0-11 0317-0100		KNR-I 0-11 0317-0100 		KNR-I 0-11 0317-0100 		0
na=Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm ,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=100
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						0		0

[RMS 1]
nz=1.251	0	1.251
np=0
wa=0
wb=0
il=125.1

[RMS 5]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5

[RMS 17]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=105

[RMS 18]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 8]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 10]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 19]
nz=0.053	0	0.053
np=0
wa=0
wb=0
il=5.3

[RMS 20]
nz=0.025	0	0.025
np=0
wa=0
wb=0
il=2.5

[POZYCJA]
id=9
pd=KNNR 1 0112-0200 analogia	KNNR	1 0112-0200 analogia	1	0112-0200 analogia		0
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.  Koryta pod miejsca parkingowe dla samochodów osobowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=100
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						0		0

[RMS 1]
nz=0.006	0	0.006
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 21]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 22]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 23]
nz=0.002	0	0.002
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

