[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.4
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	0	0	1	8	1	10	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	2	2	3	1	3	0	1
own=3	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk
wn=		

[STRONA TYT]
na=K O S Z T O R Y S   I N W E S T O R S K I
nfn=BUDOWNICTWO                                                     PRZEMYSŁAW ZAWADZKI
afn=ul. MONIUSZKI 4C, 46-220 BYCZYNA
nb=ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO DWORU MYŚLIWSKIEGO
ab=Dwór Ustronie,64-645 Łęka Opatowska
ni=Leśny Zakład Doświadczalny
ai=Kasztanowa 1/1,Siemianice
br=ELEKTRYCZNA
dt=12.12.2016

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=kamera BCS-TIP5300IR-E IP 3Mpx, 20m, PoE, obiektyw 2,8~12mm/F1.4 CS Auto Iris	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110453
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=śruby,podkładki,nakrętki	0
id=1343599	3
jm=kg	033
ce=0	1486110454
cw=0	PLN
il=0.09

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych''	0
id=1601808	3
jm=m3	060
ce=0	1486110454
cw=0	PLN
il=0.387

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	3
jm=t	034
ce=0	1486110455
cw=0	PLN
il=0.08

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=głośnik do montażu wpustowego Monacor EDL-68/WS	0
id=7099999	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110455
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=projektor szerokoogniskowy + przewody połączeniowe z gniazdem  Audio/Video	0
id=7099999	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110456
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Aparaty elektryczne - osprzęt rozbudowy rozdzielni dla nowych  obwodów elektrycznych	0
id=7099999	3
jm=kpl.	090
ce=0	1486110456
cw=0	PLN
il=26

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Oprawy LED 20W	0
id=7302999	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110457
cw=0	PLN
il=43

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Oprawy LED 2x20W	0
id=7302999	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110457
cw=0	PLN
il=13

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Oprawy awaryjna LED 5W	0
id=7302999	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110458
cw=0	PLN
il=11

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Oprawy do świetlówek 4x18W	0
id=7302999	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110458
cw=0	PLN
il=11

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Oprawy 100W IP44	0
id=7302999	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110459
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Żyrandol LED 3000K mały	0
id=7304899	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110459
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Żyrandol LED 3000K duży	0
id=7304899	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110460
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Oprawy  ścienna - kinkiet	0
id=7304899	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110460
cw=0	PLN
il=28

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Oprawy do żarówek zwykłe do przykręcania 2x18W IP44	0
id=7304899	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110461
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Klosze do opraw oświetleniowych	0
id=7310999	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110461
cw=0	PLN
il=2.08

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Zapłonnik do świetlówek	0
id=7331200	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110462
cw=0	PLN
il=44

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Żarówka LED 20W	0
id=7350446	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110462
cw=0	PLN
il=77.96

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Świetlówka 18W	0
id=7350446	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110463
cw=0	PLN
il=45.76

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Żarówka 100W	0
id=7350446	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110463
cw=0	PLN
il=6.96

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Żarówki głównego szeregu 220 V	0
id=7350599	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110464
cw=0	PLN
il=32.32

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Żarówki LED	0
id=7350599	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110464
cw=0	PLN
il=9.04

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Żarówki głównego szeregu 220 V	0
id=7350599	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110465
cw=0	PLN
il=29.12

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne	0
id=7519999	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110465
cw=0	PLN
il=5.1

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne	0
id=7519999	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110466
cw=0	PLN
il=10.2

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Przyciski klawisz.dzwonek,światło,6A,250V	0
id=7520599	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110466
cw=0	PLN
il=13.26

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=gniazdo Audio/Video LC-G Multi	0
id=7530099	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110467
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=gniazdo głośnikowe pt	0
id=7530099	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110467
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Gniazda wtyczkowe 2-biegunowe w/t-n/t IP-44	0
id=7530499	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110468
cw=0	PLN
il=42

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Puszki instalacyjne	0
id=7540499	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110468
cw=0	PLN
il=42.84

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=puszka LC-AG Multi	0
id=7540499	3
jm=szt	020
ce=0	1486110469
cw=0	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=puszki bakelitowe fi60 pt	0
id=7540499	3
jm=szt	020
ce=0	1486110469
cw=0	PLN
il=4.08

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Rury winidurowe	0
id=7580099	3
jm=m	040
ce=0	1486110470
cw=0	PLN
il=12.4

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=rury winidurowe RVS37 nierozprzest. płomienia	0
id=7580099	3
jm=m	040
ce=0	1486110470
cw=0	PLN
il=20.8

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=rury RG20 nierozprzest. płomienia	0
id=7580099	3
jm=m	040
ce=0	1486110471
cw=0	PLN
il=62.4

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=uchwyty do mocowania kamery	0
id=7598999	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110472
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=uchwyty do rur RG	0
id=7598999	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110472
cw=0	PLN
il=42

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2	0
id=7950807	3
jm=m	040
ce=0	1486110473
cw=0	PLN
il=416

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2	0
id=7959999	3
jm=m	040
ce=0	1486110473
cw=0	PLN
il=1362.4

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDYżo 5x16mm2	0
id=7959999	3
jm=m	040
ce=0	1486110474
cw=0	PLN
il=31.2

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=przewody skrętka typu U/FTP 4x2x0,5 LSOH kat.5e (sygnał wideo+zasilanie PoE)	0
id=7959999	3
jm=m	040
ce=0	1486110474
cw=0	PLN
il=31.2

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=kabel sygnałowy JYSTY-2208	0
id=7959999	3
jm=m	040
ce=0	1486110475
cw=0	PLN
il=52

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Korytko instalacyjne do kabli i przewodów	0
id=8321843	3
jm=m	040
ce=0	1486110475
cw=0	PLN
il=858.5

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=ochronnik p.przepięciowego dla torów transmisyjnych kamer AXON Video IP Protector PoE 4	0
id=8340799	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110476
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=winda sufitowa dla projektora	0
id=8340799	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110476
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=ekran projekcyjny z napędem elektrycznym - montowany w  kasecie w suficie podw.+ pilot zdalnego starowania	0
id=8340799	3
jm=szt.	020
ce=0	1486110477
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	3
jm=szt	020
ce=0	1486110478
cw=0	PLN
il=46

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1486110446
cw=0	PLN
il=1066.71

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=12.5	1484551446
cw=12.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 29]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=12.5	1484551448
cw=12.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[RMS ZEST 10]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 32]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 34]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 36]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=59
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA OŚWIETLENIA 
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=60
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=1
pd=KNNR 5 1207-0100	KNNR	5 1207-0100	5	1207-0100		0
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła, tynk
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=460
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	100+40+40+40+80+30+30						0		0
wo=100	1	50+50						0		0

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	PLN
op=0	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 4]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=4	1	0	PLN
op=0	0
nm=10

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12.4	1	0	PLN
op=0	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 4]
na=Zysk	Z
wa=12.4	1	0	PLN
op=0	0
nr=189
ns=189

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=0
wa=0
wb=0
il=36.8

[POZYCJA]
id=2
pd=KNR 5-08 0203-0100	KNR	5-08 0203-0100	5-08	0203-0100		0
na=Osadzenie konsolek w podłożu gipsowo gazobetonowym pod  przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych z  przygotowaniem podłoża sprzętem mechanicznym
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=850
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=650	1	410+40+40+40+40+40+40						0		0
wo=200	1	100+100						0		0

[RMS 1]
nz=0.479	0	0.479
np=0
wa=0
wb=0
il=407.15

[RMS 2]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=858.5

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3
pd=KNR 5-08 0209-0500	KNR	5-08 0209-0500	5-08	0209-0500		0
na=Przewody kabelkowe płaskie typu YDYp-750 V układane w tynku  do innego podłoża. Łączny przekrój żył do 7,5 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=460
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	100+40+40+40+80+30+30						0		0
wo=100	1	50+50						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.061	0	0.061
np=0
wa=0
wb=0
il=26.68

[RMS 4]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=478.4

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=4
pd=KNR 5-08 0212-03	KNR	5-08 0212-03	5-08	0212-03		0
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=850
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=650	1	410+40+40+40+40+40+40						0		0
wo=200	1	100+100						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.058	0	0.058
np=1
wa=0
wb=0
il=46.75

[RMS 4]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=884

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=5
pd=KNR 5-08 0802-0100	KNR	5-08 0802-0100	5-08	0802-0100		0
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o  głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	5+5+3						0		0
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.046	0	0.046
np=0
wa=0
wb=0
il=0.69

[POZYCJA]
id=6
pd=KNR 5-08 0307-0200	KNR	5-08 0307-0200	5-08	0307-0200		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych  jednobiegunowych w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 1]
nz=0.158	0	0.158
np=0
wa=0
wb=0
il=0.79

[RMS 7]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7
pd=KNR 5-08 0307-0300	KNR	5-08 0307-0300	5-08	0307-0300		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych  świecznikowych w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	5+3						0		0
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.189	0	0.189
np=0
wa=0
wb=0
il=1.89

[RMS 8]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=8
pd=KNR 5-08 0307-0201	KNR	5-08 0307-0201	5-08	0307-02	01	0
na=Montaż na gotowym podłożu przycisków  instalacyjnych podtynkowych z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	5+5+3						0		0

[RMS 1]
nz=0.158	0	0.158
np=0
wa=0
wb=0
il=2.054

[RMS 9]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=13.26

[RMS 10]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9
pd=KSNR 5 0503-0300	KSNR	5 0503-0300	5	0503-0300		0
na=Montaż opraw pojedynczych  LED 20W do zabudowy g-k
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=43
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	26+3+6+8						0		0

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=0
wa=0
wb=0
il=30.1

[RMS 11]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=43

[RMS 12]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=49.88

[RMS 13]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10
pd=KSNR 5 0503-0300	KSNR	5 0503-0300	5	0503-0300		0
na=Montaż opraw podwójnych  LED 2x20W do zabudowy g-k
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=13
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						0		0

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=0
wa=0
wb=0
il=9.1

[RMS 14]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 12]
nz=2.16	0	2.16
np=1
wa=0
wb=0
il=28.08

[RMS 13]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11
pd=KSNR 5 0503-0300	KSNR	5 0503-0300	5	0503-0300		0
na=Montaż opraw awaryjnych  LED 5W do zabudowy g-k
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=11
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	7+4						0		0

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=0
wa=0
wb=0
il=7.7

[RMS 15]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 13]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12
pd=KSNR 5 0503-0300	KSNR	5 0503-0300	5	0503-0300		0
na=Montaż opraw świetlówkowych 4x18W
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=11
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0
wo=5	1	5						0		0

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=0
wa=0
wb=0
il=7.7

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 17]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[RMS 18]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0
il=45.76

[RMS 13]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13
pd=KSNR 5 0503-0300	KSNR	5 0503-0300	5	0503-0300		0
na=Montaż opraw pojedynczych  100W IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1+1						0		0
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=0
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 20]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=6.96

[RMS 13]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14
pd=KSNR 5 0502-0101	KSNR	5 0502-0101	5	0502-01	01	0
na=Montaż żyrandola LED 3000K - żyrandole mniejsze
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	2+4						0		0

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=0
wa=0
wb=0
il=2.82

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 22]
nz=5.04	0	5.04
np=1
wa=0
wb=0
il=30.24

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15
pd=KSNR 5 0502-0101	KSNR	5 0502-0101	5	0502-01	01	0
na=Montaż żyrandola LED 3000K - żyrandol duży
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=0
wa=0
wb=0
il=0.47

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 24]
nz=9.04	0	9.04
np=1
wa=0
wb=0
il=9.04

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16
pd=KSNR 5 0502-0101	KSNR	5 0502-0101	5	0502-01	01	0
na=Montaż opraw żarowych do przykręcania z zamontowaniem klosza  - kinkiety
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=28
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	16+2+2+8						0		0

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=0
wa=0
wb=0
il=13.16

[RMS 25]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 26]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=29.12

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17
pd=KSNR 5 0502-0101	KSNR	5 0502-0101	5	0502-01	01	0
na=Montaż opraw LED do przykręcania z zamontowaniem klosza - oprawa kierunkowa i wyjście ewakuacyjne
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=0
wa=0
wb=0
il=0.94

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 28]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 22]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=18
pd=KNR-W 5-08 0901-01	KNR-W	5-08 0901-01	5-08	0901-01		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=19
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	9+2+1+2+3+1+1						0		0

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=11.97

[POZYCJA]
id=19
pd=KNR-W 5-08 0902-01	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=125
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	13+43+13+11+6+2+6+1+28+2						0		0

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=62.5

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA GNIAZD 
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=61
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=20
pd=KNR 4-03 1001-01	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=400
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400						0		0

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[POZYCJA]
id=21
pd=KNR 4-03 1003-06	KNR	4-03 1003-06	4-03	1003-06		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=20
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 1]
nz=0.394	0	0.394
np=1
wa=0
wb=0
il=7.88

[POZYCJA]
id=22
pd=KSNR 5 0301-0500	KSNR	5 0301-0500	5	0301-0500		0
na=Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi okrągłymi w bruździe,o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al,pod tynkiem w podłożu z cegły YDYżo 3*2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=400
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400						0		0

[RMS 1]
nz=0.336	0	0.336
np=0
wa=0
wb=0
il=134.4

[RMS 30]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4

[RMS 31]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=416

[RMS 32]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=23
pd=KNR 5-08 0802-0100	KNR	5-08 0802-0100	5-08	0802-0100		0
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o  głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=42
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	3+3+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1						0		0
wo=8	1	1+1+1+2+3						0		0
wo=1	1	1						0		0
wo=1	1	1						0		0
wo=3	1	1+1+1						0		0
wo=7	1	1+3+3						0		0
wo=4	1	1+2+1						0		0

[RMS 1]
nz=0.046	0	0.046
np=0
wa=0
wb=0
il=1.932

[POZYCJA]
id=24
pd=KNR 5-08 0302-0200	KNR	5-08 0302-0200	5-08	0302-0200		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek  podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm  o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2,5 mm2  mocowane na gips-cement
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=42
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	3+3+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1						0		0
wo=8	1	1+1+1+2+3						0		0
wo=1	1	1						0		0
wo=1	1	1						0		0
wo=3	1	1+1+1						0		0
wo=7	1	1+3+3						0		0
wo=4	1	1+2+1						0		0

[RMS 1]
nz=0.354	0	0.354
np=0
wa=0
wb=0
il=14.868

[RMS 33]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=42.84

[RMS 34]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=25
pd=KNR 5-08 0309-0300	KNR	5-08 0309-0300	5-08	0309-0300		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd  wtyczkowych w puszkach,podtynkowych  2-biegunowych z uziemieniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=42
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	3+3+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1						0		0
wo=8	1	1+1+1+2+3						0		0
wo=1	1	1						0		0
wo=1	1	1						0		0
wo=3	1	1+1+1						0		0
wo=7	1	1+3+3						0		0
wo=4	1	1+2+1						0		0

[RMS 1]
nz=0.179	0	0.179
np=0
wa=0
wb=0
il=7.518

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 36]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=26
pd=KNR-W 5-08 0901-01	KNR-W	5-08 0901-01	5-08	0901-01		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=9
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	7+2						0		0

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=5.67

[POZYCJA]
id=27
pd=KNR-W 5-08 0902-01	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=42
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						0		0

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[POZYCJA]
id=28
pd=KNR-W 5-08 0902-02	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=42
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						0		0

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=11.76

[ELEMENT 2]
na=ROZDZIELNIA GŁÓWNA I ZŁĄCZE KABLOWE 
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=62
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=29
pd=Kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna 		Kalkulacja indywidualna 		0
na=Rozbudowa istniejącej rozdzielni głównej o zabezpieczania dla  nowych obwodów elektrycznych z oznaczeniem i pomiarami
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=80	0	80
np=0
wa=0
wb=0
il=80

[RMS 37]
nz=26	1	26
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[POZYCJA]
id=30
pd=KNR 4-03 1004-17	KNR	4-03 1004-17	4-03	1004-17		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=2.126	0	2.126
np=1
wa=0
wb=0
il=4.252

[POZYCJA]
id=31
pd=KNR 4-03 1001-26	KNR	4-03 1001-26	4-03	1001-26		0
na=Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 o śr.do 47 mm w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 1]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[POZYCJA]
id=32
pd=KNR 5-08 0107-03	KNR	5-08 0107-03	5-08	0107-03		0
na=Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[RMS 38]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=33
pd=KNR 5-08 0207-03	KNR	5-08 0207-03	5-08	0207-03		0
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.44

[RMS 39]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=34
pd=KNR 5-08 0812-04	KNR	5-08 0812-04	5-08	0812-04		0
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[POZYCJA]
id=35
pd=KNR 4-03 1014-02	KNR	4-03 1014-02	4-03	1014-02		0
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=0.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	0,3						0		0

[RMS 1]
nz=3.01	0	3.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.903

[RMS 40]
nz=0.268	0	0.268
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 41]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.387

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=36
pd=KNR 4-03 1012-02	KNR	4-03 1012-02	4-03	1012-02		0
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 1]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[POZYCJA]
id=37
pd=KNR 13-21 0301-02	KNR	13-21 0301-02	13-21	0301-02		0
na=Badanie 3-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=obw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.87	0	1.87
np=1
wa=0
wb=0
il=1.87

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA MONITORINGU CCTV 
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=63
nu=1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=38
pd=KNR 5-08 0301-02	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.114	0	0.114
np=1
wa=0
wb=0
il=0.218

[RMS 42]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=39
pd=KNR 5-08 0704-04	KNR	5-08 0704-04	5-08	0704-04		0
na=Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocowania)
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.083	0	0.083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.158

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=40
pd=KNR AL-01 0501-02	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		0
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna i wewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0
il=18.5

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=41
pd=KNR 5-08 0101-03	KNR	5-08 0101-03	5-08	0101-03		0
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.245	0	0.245
np=1
wa=0
wb=0
il=4.68

[RMS 42]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 45]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=42
pd=KNR 5-08 0110-01	KNR	5-08 0110-01	5-08	0110-01		0
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 46]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43
pd=KNR 5-08 0207-01	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.036	0	0.036
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 47]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=44
pd=KNNR 5 1101-04	KNNR	5 1101-04	5	1101-04		0
na=Montaż w szafie ochronnika p.przepięciowego dla torów transmisyjnych kamer.
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.131	0	0.131
np=1
wa=0
wb=0
il=0.131

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=45
pd=KNR AL-01 0506-02	KNR	AL-01 0506-02	AL-01	0506-02		0
na=Uruchomienie systemu CCTV
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.54	0	1.54
np=1
wa=0
wb=0
il=1.54

[POZYCJA]
id=46
pd=KNR AL-01 0604-01	KNR	AL-01 0604-01	AL-01	0604-01		0
na=Praca próbna i testowanie systemu CCTV
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=5.75	0	5.75
np=1
wa=0
wb=0
il=5.75

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA SYSTEMU ADIOWIZUALNEGO 
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=64
nu=1.5
wn=		

[POZYCJA]
id=47
pd=KNR 5-08 0301-23	KNR	5-08 0301-23	5-08	0301-23		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=0.504

[POZYCJA]
id=48
pd=KNR 5-08 0302-01	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[RMS 49]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=49
pd=KNR 5-06 0605-02	KNR	5-06 0605-02	5-06	0605-02		0
na=Instalowanie gniazda Audio/Video
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=1.852

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 51]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=50
pd=KNR 5-08 0302-01	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[RMS 52]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=51
pd=KNR 5-06 0605-02	KNR	5-06 0605-02	5-06	0605-02		0
na=Instalowanie gniazda głośnikowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=0.926

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 51]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=52
pd=KNNR 5 0406-01	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Montaż głośników w suficie podwieszonym
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=53
pd=KNNR 5 1101-07	KNNR	5 1101-07	5	1101-07		0
na=Montaż windy sufitowej dla projektora
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.368	0	0.368
np=1
wa=0
wb=0
il=0.736

[RMS 55]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=54
pd=KNNR 5 0406-01	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		0
na=Montaż projektora
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=55
pd=KNNR 5 1101-07	KNNR	5 1101-07	5	1101-07		0
na=Montaż ekranu projekcyjnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.368	0	0.368
np=1
wa=0
wb=0
il=0.736

[RMS 57]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=56
pd=KNR 5-08 0110-01	KNR	5-08 0110-01	5-08	0110-01		0
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 46]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=57
pd=KNR 5-08 0207-01	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		0
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.036	0	0.036
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 58]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

