[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.4
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	0	0	1	8	1	10	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	2	2	3	1	3	0	1
own=3	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=K O S Z T O R Y S   I N W E S T O R S K I
nfn=BUDOWNICTWO                                                     PRZEMYSŁAW ZAWADZKI
afn=ul. MONIUSZKI 4C, 46-220 BYCZYNA
nb=ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO DWORU MYŚLIWSKIEGO
ab=Dwór Ustronie,64-645 Łęka Opatowska
ni=Leśny Zakład Doświadczalny
ai=Kasztanowa 1/1,Siemianice
br=ELEKTRYCZNA
dt=12.12.2016

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 61]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Oprawy 100W IP44	0
id=7302999	3
jm=szt.	020
ce=0	1485328414
cw=0	PLN
il=7

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=taśma led z profilem	0
id=7303399	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=180
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Żarówka 100W	0
id=7350446	3
jm=szt.	020
ce=0	1485328415
cw=0	PLN
il=8.12

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne	0
id=7519999	3
jm=szt.	020
ce=0	1485328415
cw=0	PLN
il=1.02

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Łączniki instalacyjne	0
id=7519999	3
jm=szt.	020
ce=0	1485328415
cw=0	PLN
il=3.06

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Gniazda wtyczkowe 2-biegunowe w/t-n/t IP-44	0
id=7530499	3
jm=szt.	020
ce=0	1485328416
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Puszki instalacyjne	0
id=7540499	3
jm=szt.	020
ce=0	1485328416
cw=0	PLN
il=9.18

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Rury winidurowe	0
id=7580099	3
jm=m	040
ce=0	1485328416
cw=0	PLN
il=1.55

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2	0
id=7950807	3
jm=m	040
ce=0	1485328416
cw=0	PLN
il=52

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=przewody kabelkowe LgY 5x25mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1485328417
cw=0	PLN
il=41.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1485328421
cw=0	PLN
il=232.488

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=12.5	1484551446
cw=12.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 29]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=12.5	1484551448
cw=12.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 66]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 32]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 34]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 36]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 60]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=59
nu=1

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA OŚWIETLENIA PIWNICA
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=60
nu=1.1

[POZYCJA]
id=5
pd=KNR 5-08 0802-0100	KNR	5-08 0802-0100	5-08	0802-0100		0
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o  głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0.046	0	0.046
np=0
wa=0
wb=0
il=0.184

[POZYCJA]
id=6
pd=KNR 5-08 0307-0200	KNR	5-08 0307-0200	5-08	0307-0200		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych  jednobiegunowych w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.158	0	0.158
np=0
wa=0
wb=0
il=0.158

[RMS 7]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=7
pd=KNR 5-08 0307-0300	KNR	5-08 0307-0300	5-08	0307-0300		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych  świecznikowych w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=0.189	0	0.189
np=0
wa=0
wb=0
il=0.567

[RMS 8]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 3]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=66
pd=KSNR 5 0503-0300	KSNR	5 0503-0300	5	0503-0300		0
na=Montaż opraw pojedynczych  100W IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 1]
nz=0.7	0	0.7
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 20]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=8.12

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=18
pd=KNR-W 5-08 0901-01	KNR-W	5-08 0901-01	5-08	0901-01		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=7
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=4.41

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA GNIAZD PIWNICA
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=61
nu=1.2

[POZYCJA]
id=20
pd=KNR 4-03 1001-01	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=21
pd=KNR 4-03 1003-06	KNR	4-03 1003-06	4-03	1003-06		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=5
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 1]
nz=0.394	0	0.394
np=1
wa=0
wb=0
il=1.97

[POZYCJA]
id=22
pd=KSNR 5 0301-0500	KSNR	5 0301-0500	5	0301-0500		0
na=Linie zasilające wykonywane przewodami kabelkowymi okrągłymi w bruździe,o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al,pod tynkiem w podłożu z cegły YDYżo 3*2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[RMS 1]
nz=0.336	0	0.336
np=0
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 30]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=1.55

[RMS 31]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 32]
nz=4	0	4
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=23
pd=KNR 5-08 0802-0100	KNR	5-08 0802-0100	5-08	0802-0100		0
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o  głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 1]
nz=0.046	0	0.046
np=0
wa=0
wb=0
il=0.414

[POZYCJA]
id=24
pd=KNR 5-08 0302-0200	KNR	5-08 0302-0200	5-08	0302-0200		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek  podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80 mm  o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2,5 mm2  mocowane na gips-cement
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 1]
nz=0.354	0	0.354
np=0
wa=0
wb=0
il=3.186

[RMS 33]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=9.18

[RMS 34]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=25
pd=KNR 5-08 0309-0300	KNR	5-08 0309-0300	5-08	0309-0300		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd  wtyczkowych w puszkach,podtynkowych  2-biegunowych z uziemieniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 1]
nz=0.179	0	0.179
np=0
wa=0
wb=0
il=1.611

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 36]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=26
pd=KNR-W 5-08 0901-01	KNR-W	5-08 0901-01	5-08	0901-01		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=9
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=5.67

[POZYCJA]
id=27
pd=KNR-W 5-08 0902-01	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=9
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[POZYCJA]
id=28
pd=KNR-W 5-08 0902-02	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=9
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[ELEMENT 2]
na=ROZDZIELNIA GŁÓWNA I ZŁĄCZE KABLOWE 
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=62
nu=1.3

[POZYCJA]
id=30
pd=KNR 4-03 1004-17	KNR	4-03 1004-17	4-03	1004-17		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=2.126	0	2.126
np=1
wa=0
wb=0
il=4.252

[POZYCJA]
id=34
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0812-05	5-08	0812-05		1
mpn=_1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2)
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.04	0	0.0396
np=1
wa=0
wb=0
il=0.076

[POZYCJA]
id=65
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-03	5-08	0212-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe LgY 5x25mm2 w otulinie PVC 50mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.058	0	0.0581
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 62]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 60]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=37
pd=KNR 13-21 0301-02	KNR	13-21 0301-02	13-21	0301-02		0
na=Badanie 3-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=obw.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.87	0	1.87
np=1
wa=0
wb=0
il=1.87

[POZYCJA]
id=67
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1301-01.03	18	1301-01.03		1
mpn=1211
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=18.4	0	18.4
np=1
wa=0
wb=0
il=18.4

[ELEMENT 2]
na=Oswietlenie sali taśma led
wa=0
kn=0	0	0
id=70
nu=1.4

[POZYCJA]
id=69
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Taśma LED w profilu aluminiowym niskim 6mm
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						0		0

[RMS 1]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0
il=154.8

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=180

[RMS 60]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

