[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.4
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	2	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
nfn=BUDOWNICTWO                                                     PRZEMYSŁAW ZAWADZKI
afn=ul. MONIUSZKI 4C, 46-220 BYCZYNA
nb=Rozbudowa, przebudowa budynku uslugowego (Dworu Myśliwskiego) oraz przebudowa10i zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego
ab=Trzebień 73, 63-645 Łęka Opatowska
ni=Leśny Zakład Doświadczalny
ai=Siemianice, ul. Kasztanowa 1/1, 63-645 Łęka Opatowska
br=Sanitarna - technologia kotłowni
nk=Arkadiusz Banaszak - kosztorysant  WKP/PO/0278/07	
dt=25.11.2016
cpv=45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
cpv=45232140-5	Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
cpv=45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
pcn=III kw 2016

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1.09Dane ogólne13101.1.09Przedmiot kalkulacji: Rozbudowa, przebudowa budynku usługowego (Dworu Myśliwskiego) oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego - technologia kotłowni. 13101.2.          Trzebień 73, 63-645 Łęka Opatowska13101.3.09Inwestor: Leśny Zakład Doświadczalny1310                Siemianice, ul. Kasztanowa 1/1,  63-645 Łęka Opatowska13102.09Dane dotyczące robót rozbiórkowych  i ziemnych13102.1.09Roboty rozbiórkowe i ziemne wywóz urobku samochodami na odl. do 3 km wg dyspozycji inwestora13102.2.09Urządzenia podziemne na placu budowy: - nie dotyczy13103.09Dane dotyczące nakładów robót budowlanych i instalacyjnych. - wykonanie zgodnie z technologią  wynikającą z dokumentacji technicznej, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (SST) oraz  technologią wynikającą z zastosowanej bazy normatywnej nakładów rzeczowych.  13104.09Dane dotyczące zwiększenia kosztów: nie występują.13105.09Podstawy do ustalenia nakładów rzeczowych:13105.109Analiza indywidualna,13105.209Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (KNR) oraz metodą interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach.13106.09Dane dotyczące maszyn i urządzeń do robót montażowych: rodzaj i parametry wg kalkulacji indywidualnej oraz KNR,  13107.09Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy:13107.1.  Doprowadzenie mediów: zapewniony dostęp w obrębie placu budowy 13108.   Stawki i ceny: do kalkulacji zastosowano stawki i narzuty mieszczące się w średnim poziomie notowań cen rynkowych za IIkw. 2016r.,       a w szczególności: 1310          stawka robocizny               w wys. 12,50  zł/rg1310          narzut kosztów pośrednich w wys. 65 % od R i S1310          stawka zysku w wys. 10% od R + S + Kp1310          koszty zakupu uwzględnione w cenie materiałów1310          ceny materiałów wg 1) ofert i cen producentów,1310                                          2)  notowań Sekocenbud  za IIIkw 2016r.13109. Podatek Vat              23 %13101310

[RMS ZEST 2765]
ty=M
na=Naczynie wzbiorcze typ DD18	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1486110597
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2898]
ty=M
na=Pierścień przejścia przez ścianę 225 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1486110597
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 2899]
ty=M
na=Pierścień przejścia przez ścianę 140 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1486110598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 2900]
ty=M
na=Pierścień przejścia przez ścianę 125 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1486110598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 2901]
ty=M
na=Zakończenie izolacji End-Cap  225 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1486110598
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 2902]
ty=M
na=Zakończenie izolacji End-Cap  140 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1486110599
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2903]
ty=M
na=Zakończenie izolacji End-Cap  125 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1486110599
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3051]
ty=M
na=Naczynie wzbiorcze otwarte typ B poj.użytk. 65 l	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1486110599
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3052]
ty=M
na=Naczynie wzbiorcze typ NG 50	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1486110600
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3054]
ty=M
na=Naczynie wzbiorcze zamknięte typ N 250	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1486110600
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3155]
ty=M
na=Pompa typ 50POe120A/B MEGA	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1486110601
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3156]
ty=M
na=Pompa typ 25POe80C MEGA	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1486110601
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3157]
ty=M
na=Pompa typ 25PWe80C MEGA	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1486110601
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3219]
ty=M
na=Wymiennik płytowy typ LDZ235-100L-DN80.CS	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1486110602
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2905]
ty=M
na=Taśma smarna	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1486110602
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.6

[RMS ZEST 3149]
ty=M
na=Kocioł Pel-let 200-250kW z kompletnym wyposażeniem standartowym	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1486110602
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3218]
ty=M
na=Kocioł zespolony olejow kondensacyjny o mocy 53,7 kW	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1486110603
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 235]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 733]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1766]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3003]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 59]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 613]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 647]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 604]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1199]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=072	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2235]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2845]
ty=S
na=Kop.-spych.na p.ciąg.0,15m3(1)	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110580
cw=0	PLN
il=10.2266

[RMS ZEST 2846]
ty=S
na=koparko-spycharka 0.15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110581
cw=0	PLN
il=5.2945
pr=	0	0	0	11111

[RMS ZEST 2851]
ty=M
na=drut stalowy nie pokryty do spawania	0
id=1120599	1
jm=kg	033
ce=0	1486110603
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.8493
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1122199

[RMS ZEST 2954]
ty=M
na=Pale szalunkowe stalowe (wypraski)	0
id=1121199	1
jm=t	034
ce=0	1486110604
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0619
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1124099

[RMS ZEST 2843]
ty=S
na=ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25 m3	0
id=11412	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110581
cw=0	PLN
il=0.3976
pr=	0	0	0	11412

[RMS ZEST 2815]
ty=S
na=równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	0
id=11612	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110581
cw=0	PLN
il=0.1435

[RMS ZEST 2816]
ty=S
na=zrywarka przyczepna	0
id=11711	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110582
cw=0	PLN
il=0.4199

[RMS ZEST 2831]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny	0
id=12100	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110582
cw=0	PLN
il=2.716

[RMS ZEST 2839]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny ogumiony	0
id=12160	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110583
cw=0	PLN
il=0.6591

[RMS ZEST 269]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2978]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna 50m3/h	0
id=12512	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110583
cw=0	PLN
il=4.7155
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12500

[RMS ZEST 2825]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12622	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110583
cw=0	PLN
il=8.6354

[RMS ZEST 2869]
ty=M
na=Elektrody do spaw.-ER fi 2,5mm, dł. 350mm	0
id=1330202	1
jm=100 szt.	129
ce=0	1486110604
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2845

[RMS ZEST 2870]
ty=M
na=Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, dł. 450mm	0
id=1330203	1
jm=100 szt.	129
ce=0	1486110605
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3206

[RMS ZEST 2957]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	0
id=1330599	1
jm=kg	033
ce=0	1486110605
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.8135

[RMS ZEST 2941]
ty=M
na=klamry ciesielskie	0
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0	1486110605
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.045
pr=	0	0	0	1341299

[RMS ZEST 2242]
ty=M
na=farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do 400 stopni C srebrzysto-szara	0
id=1521503	1
jm=dm3	066
ce=0	1486110606
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.8553
pr=	0	0	0	1524699

[RMS ZEST 2246]
ty=M
na=emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C aluminiowa	0
id=1522901	1
jm=dm3	066
ce=0	1486110611
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.8553
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1524202

[RMS ZEST 2247]
ty=M
na=Rozcieńczalnik do wyrob.lakier. poliwinyl.	0
id=1530420	2
jm=dm3	066
ce=0	1486110611
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6168

[RMS ZEST 2872]
ty=M
na=Acetylen rozpuszczony techniczny	0
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0	1486110611
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0212

[RMS ZEST 2871]
ty=M
na=Tlen sprężony techniczny	0
id=1540802	1
jm=m3	060
ce=0	1486110612
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2934

[RMS ZEST 2829]
ty=M
na=tłuczeń kamienny- 50 % materiału z odzysku	0
id=1600580	2
jm=t	034
ce=0	1486110612
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.4508

[RMS ZEST 2850]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0	1486110612
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.3687

[RMS ZEST 3270]
ty=M
na=Żwir do bet. wielofrak. uziar. 2-31,5 mm	0
id=1602512	1
jm=m3	060
ce=0	1486110613
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.38

[RMS ZEST 3010]
ty=M
na=Mieszanka mineralno-asfaltowa	0
id=1603101	1
jm=t	034
ce=0	1486110613
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.9863

[RMS ZEST 2836]
ty=M
na=cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	0
id=1700310	2
jm=t	034
ce=0	1486110613
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1677

[RMS ZEST 2897]
ty=M
na=Nadproże strunobetonowe systemu MUROTHERM NSB 110 dł. 180 cm	0
id=190010104	3
jm=szt	020
ce=0	1486110621
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.1139
pr=PZB	0	0	0	

[RMS ZEST 2842]
ty=M
na=nasiona traw	0
id=2_21005	3
jm=kg	033
ce=0	1486110624
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.736

[RMS ZEST 2613]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2232]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2773]
ty=M
na=rozdzielacze z rur stalowych	0
id=2150006	3
jm=m	040
ce=0	1486110624
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.2

[RMS ZEST 3223]
ty=M
na=Przewód wentylac. z pustaków wentylacyjnych 2 x 2/17 cm, wym.zewn. 36 x 25 cm, wys.8 m	0
id=2202503	2
jm=m	040
ce=0	1486110625
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 3224]
ty=M
na=Przewód wentylac. z pustaków wentylacyjnych 3 x17/12 cm, wym.zewn. 67 x 20 cm, wys.8 m	0
id=2202503	2
jm=m	040
ce=0	1486110625
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 3220]
ty=M
na=komin z pustaków keramzytobetonowych typ Rondo Plus o śr nominalnej kanału 40 cm, wys.8m	0
id=2203030	2
jm=kpl.	090
ce=0	1486110625
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2203030

[RMS ZEST 3222]
ty=M
na=komin z pustaków keramzytobetonowych typ Rondo Plus o śr nominalnej kanału16 cm, wys.8 m	0
id=2203030	2
jm=kpl.	090
ce=0	1486110626
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2203030

[RMS ZEST 1836]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2834]
ty=M
na=krawężnik drogowy betonowy	0
id=2223099	2
jm=m	040
ce=0	1486110626
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.158

[RMS ZEST 1796]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1797]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2832]
ty=M
na=mieszanka betonowa	0
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0	1486110627
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.8944

[RMS ZEST 2904]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M-7	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1486110627
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4

[RMS ZEST 3011]
ty=M
na=mieszanka mineralno-asfaltowa	0
id=2390099	2
jm=t	034
ce=0	1486110628
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1768

[RMS ZEST 1212]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=242	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2833]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0	1486110628
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0258

[RMS ZEST 2955]
ty=M
na=Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III	0
id=2640001	1
jm=m3	060
ce=0	1486110628
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2904

[RMS ZEST 2956]
ty=M
na=Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple	0
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0	1486110629
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3748

[RMS ZEST 2807]
ty=M
na=drewno na podkłady	0
id=2641805	1
jm=m3	060
ce=0	1486110629
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3625
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2641880

[RMS ZEST 1420]
ty=S
na=Żuraw samochodowy 5-6t  (1)	0
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110584
cw=0	PLN
il=4.59

[RMS ZEST 2812]
ty=S
na=Żuraw samoj.kołowy do 5t (1)	0
id=31212	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110584
cw=0	PLN
il=17.0241

[RMS ZEST 1283]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 612]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1282]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2896]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110584
cw=0	PLN
il=2.961
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 864]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 226]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1445]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110585
cw=0	PLN
il=63.4377
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 614]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1284]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3002]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2244]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37-50 KM	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110585
cw=0	PLN
il=0.0168
pr=	0	0	0	39116

[RMS ZEST 853]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2830]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1486110630
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7973

[RMS ZEST 2245]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110586
cw=0	PLN
il=0.0168
pr=	0	0	0	39611

[RMS ZEST 2811]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa	0
id=39651	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110586
cw=0	PLN
il=5.9227
pr=	0	0	0	39650

[RMS ZEST 2840]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110586
cw=0	PLN
il=29.5299

[RMS ZEST 870]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 855]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 753]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3048]
ty=M
na=Rura stal.,b/szwu fi 26,9/2,6mm	0
id=5000062	2
jm=m	040
ce=0	1486110631
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.24

[RMS ZEST 2191]
ty=M
na=Rura stal.b/szwu dla ciepł.fi 33,7/3,6mm	0
id=5000600	1
jm=m	040
ce=0	1486110631
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.18

[RMS ZEST 2189]
ty=M
na=Rura stal.b/szwu dla ciepł.fi 48,3/3,6mm	0
id=5000602	1
jm=m	040
ce=0	1486110631
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.72

[RMS ZEST 2188]
ty=M
na=Rura stal.b/szwu dla ciepł.fi 60,3/4,0mm	0
id=5000700	1
jm=m	040
ce=0	1486110632
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.24

[RMS ZEST 3036]
ty=M
na=Rura stal.b/szwu dla ciepł.fi 114,3/4,5mm	0
id=5000800	1
jm=m	040
ce=0	1486110632
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38.8548

[RMS ZEST 3026]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1486110632
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.575

[RMS ZEST 3070]
ty=M
na=Rura stal.do c.w.podwójnie ocynk. fi 20mm	0
id=5064401	1
jm=m	040
ce=0	1486110633
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.42

[RMS ZEST 3064]
ty=M
na=Rura stal.do c.w.podwójnie ocynk. fi 32mm	0
id=5064403	1
jm=m	040
ce=0	1486110633
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.16

[RMS ZEST 3058]
ty=M
na=Rura stal.do c.w.podwójnie ocynk. fi 50mm	0
id=5064405	1
jm=m	040
ce=0	1486110634
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.36

[RMS ZEST 3136]
ty=M
na=dwuzłączka prosta z żel.ciąg. oc.fi 15mm	0
id=5100901	1
jm=szt	020
ce=0	1486110634
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 3071]
ty=M
na=Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 20mm	0
id=5119904	2
jm=szt	020
ce=0	1486110634
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.56

[RMS ZEST 3065]
ty=M
na=Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 32mm	0
id=5119906	2
jm=szt	020
ce=0	1486110635
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.68

[RMS ZEST 3059]
ty=M
na=Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 50mm	0
id=5119908	2
jm=szt	020
ce=0	1486110635
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.14

[RMS ZEST 3038]
ty=M
na=kolana stalowe krótkie czarne o śr. nominalnej 100 mm	0
id=5120999	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110635
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.064
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5120099

[RMS ZEST 3144]
ty=M
na=Kołn.okrągły z szyjką 1,6MPa fi 40mm	0
id=5121105	1
jm=szt	020
ce=0	1486110636
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3033]
ty=M
na=łuki stalowe gładkie	0
id=5122999	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110636
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.056

[RMS ZEST 3154]
ty=M
na=Zwężka stalowa czarna symetr. fi 100/80mm	0
id=5127060	2
jm=szt	020
ce=0	1486110636
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3152]
ty=M
na=Kołn.okrągły z szyjką 1,6MPa fi 80mm	0
id=5142309	2
jm=szt	020
ce=0	1486110637
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3105]
ty=M
na=Kołn.okrągły z szyjką 1,6MPa fi 100mm	0
id=5142311	2
jm=szt	020
ce=0	1486110637
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32

[RMS ZEST 3000]
ty=M
na=trójnik kołnierzowy żeliwny o śr. 50 x 50 mm	0
id=5230499	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110638
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3225]
ty=M
na=trójnik kołnierzowy żeliwny o DN 80  mm	0
id=5230499	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110638
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2926]
ty=M
na=złącze Gibault DN 80 mm	0
id=5230799	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110638
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2838]
ty=S
na=rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	0
id=52314	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110587
cw=0	PLN
il=0.6591

[RMS ZEST 2972]
ty=M
na=króćce przejsciowe na PE o śr. 50 mm	0
id=5240999	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110639
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=	0	0	0	5240099

[RMS ZEST 3249]
ty=M
na=Króciec żel. dwukoł. FF fi 100mm,L=500mm	0
id=5241015	2
jm=szt	020
ce=0	1486110639
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2813]
ty=S
na=Piła spal.do cięcia nawie.11kW	0
id=52600	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110587
cw=0	PLN
il=8.947

[RMS ZEST 3242]
ty=M
na=Nasuwka żel.ciśn. U fi 80mm	0
id=5310700	1
jm=szt	020
ce=0	1486110639
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2933]
ty=M
na=króciec żeliwny 50 mm	0
id=5320603	1
jm=szt.	020
ce=0	1486110640
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5240099

[RMS ZEST 3239]
ty=M
na=Króciec żel. dwukoł. FF fi 80mm,L=500mm	0
id=5320606	1
jm=szt	020
ce=0	1486110640
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3264]
ty=M
na=Zwężka koł. żel.sfer. FFR 100x80mm	0
id=5323504	1
jm=szt	020
ce=0	1486110640
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2975]
ty=M
na=Rura PE-HD100, SDR17 PN10,woda, fi 63/3,8mm	0
id=5603045	2
jm=m	040
ce=0	1486110641
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.6233

[RMS ZEST 3248]
ty=M
na=Rura PE-HD100, SDR17 PN10,woda, fi 110/6,6mm	0
id=5603045	2
jm=m	040
ce=0	1486110641
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52.4579

[RMS ZEST 2989]
ty=M
na=rury z polietylenu o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0	1486110642
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.42

[RMS ZEST 2966]
ty=M
na=tuleje kołnierzowe z PE do zgrzewania	0
id=5623599	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110642
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3252]
ty=M
na=tuleje kołnierzowe z PE dn100 do zgrzewania	0
id=5623599	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110642
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2990]
ty=M
na=kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5629999	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110643
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2968]
ty=M
na=luźny kołnierz stalowy	0
id=5682699	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110643
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3170]
ty=M
na=Zawór kul. czerp.z/złączką do węża fi 20mm	0
id=5700602	1
jm=szt	020
ce=0	1486110643
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2996]
ty=M
na=zawór zwrotny o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110644
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701404;5701424

[RMS ZEST 3124]
ty=M
na=Zawór kul.gwint.równoprz.do 150st.C fi 32mm	0
id=5702804	1
jm=szt	020
ce=0	1486110644
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 3125]
ty=M
na=Zawór kul.gwint.równoprz.do 150st.C fi 40mm	0
id=5702805	1
jm=szt	020
ce=0	1486110644
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 3126]
ty=M
na=Zawór kul.gwint.równoprz.do 150st.C fi 50mm	0
id=5702806	1
jm=szt	020
ce=0	1486110645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 3137]
ty=M
na=Zawór antyskażeniowy typu BA 2760 fi 50mm	0
id=5702806	1
jm=szt	020
ce=0	1486110645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3174]
ty=M
na=Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego	0
id=5715900	1
jm=szt	020
ce=0	1486110645
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3129]
ty=M
na=zawory spustowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110646
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099

[RMS ZEST 3030]
ty=M
na=zawory grzejnikowe (odzysk z demontażu)	0
id=5731999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5731099

[RMS ZEST 3134]
ty=M
na=zawory odpowietrzające z zaworem stopowym o śr. 15 mm	0
id=5732499	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110646
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5732499

[RMS ZEST 2929]
ty=M
na=zasuwy klinowe owalne żeliwne śr. 50 mm	0
id=5811001	1
jm=szt.	020
ce=0	1486110647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3236]
ty=M
na=zasuwy klinowe żeliwne śr. 80 mm z miękkim uszczelnieniem trzpienia	0
id=5811003	1
jm=szt.	020
ce=0	1486110647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3117]
ty=M
na=Zawór kulowy kołn.pełnoprzelot.1,6MPa fi 100mm	0
id=5820229	2
jm=szt	020
ce=0	1486110647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 3217]
ty=M
na=zawory zwrotne żeliwne kołnierzowe o śr. nominalnej 100 mm	0
id=5822399	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110648
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=	0	0	0	5822399

[RMS ZEST 3088]
ty=M
na=Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 śr. 1 1/2" PN 2,5 bar	0
id=582270701	3
jm=szt	020
ce=0	1486110657
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=CEW	0	0	0	

[RMS ZEST 3090]
ty=M
na=Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR 1915 o śr. 3.4" PN 2,5 bar	0
id=582270801	3
jm=szt	020
ce=0	1486110662
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3087]
ty=M
na=Zawór bezpieczeństwa typ SYR 2115 o śr. 3/4" PN 10 bar	0
id=582271001	3
jm=szt	020
ce=0	1486110668
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=CEW	0	0	0	

[RMS ZEST 3263]
ty=M
na=Hydrant nadziem.fi 80 mm gł.zabud.1500mm	0
id=5830000	1
jm=szt	020
ce=0	1486110670
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3118]
ty=M
na=Zawór zwrotny o śr.nominalnej 40 mm	0
id=5830299	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110671
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	5730099;5830299

[RMS ZEST 3123]
ty=M
na=Zawór zwrotny o śr.nominalnej 32 mm	0
id=5830299	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110671
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	5730099;5830299

[RMS ZEST 3147]
ty=M
na=Filtr siatkowy skośny do wody o poł.gwint. o śr. 50 mm	0
id=5830299	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110671
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5730099;5830299

[RMS ZEST 3267]
ty=M
na=Kolano stopowe kołn.do hydrantu fi 80mm	0
id=5830600	1
jm=szt	020
ce=0	1486110672
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3243]
ty=M
na=Obudowa do zasuw,żel.kat.025A/B fi 50mm	0
id=5831001	1
jm=szt	020
ce=0	1486110672
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3237]
ty=M
na=Obudowa do zasuw,żel.kat.025A/B fi 80mm	0
id=5831003	1
jm=szt	020
ce=0	1486110672
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3266]
ty=M
na=Skrzynka ulicz.do hydrant.fi80-100mm,mała	0
id=5831206	1
jm=szt	020
ce=0	1486110673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3240]
ty=M
na=Skrzynka ulicz.do zasuw kat.857W(woda)	0
id=5831301	1
jm=szt	020
ce=0	1486110673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3141]
ty=M
na=Filtr siatkowy typ FS-1 kołnierzowy średnicu nominalnej 100 mm	0
id=5881700	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110673
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3143]
ty=M
na=Filtr siatkowy typ FS-1 kołnierzowy średnicu nominalnej 40 mm	0
id=5881700	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110674
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3029]
ty=M
na=grzejniki stalowe plytowy (odzysk z demontażu)	0
id=6011020	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3027]
ty=M
na=złączki grzejnikowe	0
id=6080199	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110674
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3096]
ty=M
na=Podgrzewacz cwu typ SU500	0
id=6105199	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110675
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2762]
ty=M
na=konstrukcja stalowa	0
id=6108199	2
jm=kg	033
ce=0	1486110675
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20
pr=	0	0	0	6611099

[RMS ZEST 1930]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1929]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3165]
ty=M
na=termometr tarczowy 0-120stC	0
id=6142999	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110675
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3162]
ty=M
na=Termomanometr tarczowy o zak. 0-5 bar, temp. 0-120stC	0
id=6143999	2
jm=szt	020
ce=0	1486110676
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3163]
ty=M
na=Manometr tarczowy śr.100 mm, 0-10 bar z rurką impulsową i kurkirm manometrycznym	0
id=6143999	2
jm=szt	020
ce=0	1486110676
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 2876]
ty=M
na=Kolana preizolowane 114,3/225/90st  A=B=1,0m czarne bez szwu	0
id=6200099	1
jm=szt.	020
ce=0	1486110676
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6220099

[RMS ZEST 2877]
ty=M
na=Kolana preizolowane 114,3/225/45st  A=B=1,0m czarne bez szwu	0
id=6200099	1
jm=szt.	020
ce=0	1486110677
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6220099

[RMS ZEST 2886]
ty=M
na=Kolana ocynkowane preizolowane 60,3/140/90st  A=B=1,0m	0
id=6200099	1
jm=szt.	020
ce=0	1486110677
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6220099

[RMS ZEST 2887]
ty=M
na=Kolana ocynkowane preizolowane 60,3/140/45st  A=B=1,0m	0
id=6200099	1
jm=szt.	020
ce=0	1486110677
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6220099

[RMS ZEST 2888]
ty=M
na=Kolana ocynkowane preizolowane 42,4/125/45st  A=B=1,0m	0
id=6200099	1
jm=szt.	020
ce=0	1486110678
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6220099

[RMS ZEST 2889]
ty=M
na=Kolana ocynkowane preizolowane 42,4/125/90st  A=B=1,0m	0
id=6200099	1
jm=szt.	020
ce=0	1486110678
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6220099

[RMS ZEST 2878]
ty=M
na=Rura preizolowana ocynk. fi 60,3/140mm	0
id=6200156	2
jm=m	040
ce=0	1486110679
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=60.231

[RMS ZEST 2882]
ty=M
na=Rura preizolowana ocynk. fi 42,4/125mm	0
id=6200156	2
jm=m	040
ce=0	1486110679
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=61.412

[RMS ZEST 2863]
ty=M
na=Rura preizol.czarna b/s fi 114,3/225mm	0
id=6200159	2
jm=m	040
ce=0	1486110679
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=120.462

[RMS ZEST 2879]
ty=M
na=Zespól złacza rur preizolowanych NT-60,3/140	0
id=6210099	1
jm=kpl.	090
ce=0	1486110680
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.0192

[RMS ZEST 2880]
ty=M
na=Zespól złacza rur preizolowanych NT-114,3/225	0
id=6210099	1
jm=kpl.	090
ce=0	1486110680
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.0385

[RMS ZEST 2883]
ty=M
na=Zespól złacza rur preizolowanych NT-42,4/125	0
id=6210099	1
jm=kpl.	090
ce=0	1486110680
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.0192

[RMS ZEST 3001]
ty=M
na=wodomierz skrzydełkowy  JS6.3 o śr. nom. 25 mm	0
id=6305099	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110681
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3171]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110681
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 2988]
ty=M
na=Studzienka wodomierzowe PE, DN 1000 mm, H=1500 mm	0
id=6333499	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110681
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6333499

[RMS ZEST 3167]
ty=M
na=Studzienka schładzajaca o poj 0,50 m3	0
id=6333499	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110682
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6333499

[RMS ZEST 3168]
ty=M
na=Studzienka schładzajaca o poj 1,80 m3	0
id=6333499	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110682
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6333499

[RMS ZEST 2994]
ty=M
na=łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 25 mm	0
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110682
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3073]
ty=M
na=Uchwyt do rurociągu fi 20mm	0
id=6600111	1
jm=szt	020
ce=0	1486110683
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.8

[RMS ZEST 3044]
ty=M
na=Uchwyt do rurociągi 40mm	0
id=6600112	1
jm=szt	020
ce=0	1486110683
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.72

[RMS ZEST 3047]
ty=M
na=Uchwyt do rurociągi 32mm	0
id=6600112	1
jm=szt	020
ce=0	1486110683
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.06

[RMS ZEST 3060]
ty=M
na=Uchwyt do rurociągu fi 50mm	0
id=6600200	1
jm=szt	020
ce=0	1486110684
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.8

[RMS ZEST 3037]
ty=M
na=Uchwyt do rurociągów fi 100mm	0
id=6600202	1
jm=szt	020
ce=0	1486110684
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.044

[RMS ZEST 3050]
ty=M
na=Uchwyt do rurociągu fi 20mm	0
id=6601004	2
jm=szt	020
ce=0	1486110684
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.22

[RMS ZEST 3066]
ty=M
na=Uchwyt do rurociągu fi 32mm	0
id=6601006	2
jm=szt	020
ce=0	1486110685
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.16

[RMS ZEST 2991]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110685
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6602903

[RMS ZEST 1078]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2749]
ty=M
na=podparcia ślizgowe wspornikowe	0
id=6620099	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110685
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.676

[RMS ZEST 958]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3206]
ty=M
na=Otulina śr.w.114 mm z wełny mineralnej gr.100 mm laminowana zbrojoną folią aluminiową	0
id=6750125	3
jm=m	040
ce=0	1486110686
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=57.73

[RMS ZEST 3207]
ty=M
na=Otulina śr.w. 60 mm z wełny mineralnej gr.50 mm laminowana zbrojoną folią aluminiową	0
id=6750125	3
jm=m	040
ce=0	1486110686
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23

[RMS ZEST 3208]
ty=M
na=Otulina śr.w. 48 mm z wełny mineralnej gr.40 mm laminowana zbrojoną folią aluminiową	0
id=6750125	3
jm=m	040
ce=0	1486110686
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.4

[RMS ZEST 3209]
ty=M
na=Otulina śr.w. 42 mm z wełny mineralnej gr.30 mm laminowana zbrojoną folią aluminiową	0
id=6750125	3
jm=m	040
ce=0	1486110687
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.4

[RMS ZEST 3211]
ty=M
na=Otulina śr.w. 28 mm z wełny mineralnej gr.20 mm laminowana zbrojoną folią aluminiową	0
id=6750125	3
jm=m	040
ce=0	1486110687
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.6

[RMS ZEST 3216]
ty=M
na=Otulina śr.w.159 mm z wełny mineralnej gr.100 mm laminowana zbrojoną folią aluminiową	0
id=6750125	3
jm=m	040
ce=0	1486110687
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.68

[RMS ZEST 2970]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16	0
id=6801207	2
jm=kg	033
ce=0	1486110688
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8
pr=	0	0	0	6801207

[RMS ZEST 2934]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-12	0
id=6804004	1
jm=kg	033
ce=0	1486110688
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801205

[RMS ZEST 3269]
ty=M
na=Śruby stal.średn.z gw.M-16 80mm	0
id=6804105	1
jm=kg	033
ce=0	1486110688
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04

[RMS ZEST 3145]
ty=M
na=Uszczelka b/azbestowa płaska fi 40mm	0
id=6814005	1
jm=szt	020
ce=0	1486110689
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3153]
ty=M
na=Uszczelka b/azbestowa płaska fi 80mm	0
id=6814008	1
jm=szt	020
ce=0	1486110689
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 3106]
ty=M
na=Uszczelka b/azbestowa płaska fi 100mm	0
id=6814009	1
jm=szt	020
ce=0	1486110689
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32

[RMS ZEST 2969]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 50 mm	0
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3250]
ty=M
na=uszczelki płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.100 mm	0
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0	1486110690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 3233]
ty=M
na=folia aluminiowa zwykła - szczeliwo o gr.0.01-0.02 mm	0
id=6830100	1
jm=kg	033
ce=0	1486110690
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.64
pr=	0	0	0	6838099

[RMS ZEST 3231]
ty=M
na=sznur konopny surowy	0
id=6831800	1
jm=kg	033
ce=0	1486110691
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.18

[RMS ZEST 2935]
ty=M
na=uszczelki 80 mm	0
id=6831801	2
jm=szt	020
ce=0	1486110691
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 2936]
ty=M
na=uszczelki 50 mm	0
id=6831801	2
jm=szt	020
ce=0	1486110691
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 3232]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1486110692
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.24

[RMS ZEST 3241]
ty=M
na=uszczelki płaskie do połączeń kołnierzowych śr. 80 mm	0
id=6832003	1
jm=szt.	020
ce=0	1486110692
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 3268]
ty=M
na=Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 80mm	0
id=6832003	1
jm=szt	020
ce=0	1486110692
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 3034]
ty=S
na=spawarka elektryczna	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110587
cw=0	PLN
il=19.1764
pr=	0	0	0	72000

[RMS ZEST 3104]
ty=S
na=spawarka elektryczna	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110588
cw=0	PLN
il=3.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72000

[RMS ZEST 1744]
ty=S
na=Spawarka elektr.wirująca 300A	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110588
cw=0	PLN
il=20.106

[RMS ZEST 2808]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110589
cw=0	PLN
il=19.6429
pr=	0	0	0	72111

[RMS ZEST 3012]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2809]
ty=S
na=przyczepa montażowa	0
id=77211	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110589
cw=0	PLN
il=92.6876

[RMS ZEST 2814]
ty=S
na=sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	0
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110589
cw=0	PLN
il=10.5715

[RMS ZEST 2894]
ty=S
na=elektronarzędzia	0
id=84000	1
jm=m-g	148
ce=0	1486110590
cw=0	PLN
il=18.1256
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	99000

[RMS ZEST 1483]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=m2	050
ce=15.62	1461086477
cw=15.62	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1486110576
cw=0	PLN
il=2166.7811

[RMS ZEST 49]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=14.21
cw=14.21	PLN
il=0

[RMS ZEST 75]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=15.62	1330876549
cw=15.62	PLN
il=0

[RMS ZEST 129]
ty=R
na=robocizna''''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=9.25
cw=9.25	PLN
il=0

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=robocizna'''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=9.25
cw=9.25	PLN
il=0

[RMS ZEST 136]
ty=R
na=robocizna''''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=9.25
cw=9.25	PLN
il=0

[RMS ZEST 138]
ty=R
na=robocizna'''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=9.25
cw=9.25	PLN
il=0

[RMS ZEST 140]
ty=R
na=robocizna''''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=9.25
cw=9.25	PLN
il=0

[RMS ZEST 142]
ty=R
na=robocizna'''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=9.25
cw=9.25	PLN
il=0

[RMS ZEST 147]
ty=R
na=robocizna''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=9.25
cw=9.25	PLN
il=0

[RMS ZEST 172]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=14.08
cw=14.08	PLN
il=0

[RMS ZEST 1273]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 262]
ty=R
na=robotnik kat.8	0
id=x29	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 261]
ty=R
na=posadzkarz kat.12	0
id=x30	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 2906]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 3175]
ty=M	1
na=materiał pomocniczy	0
id=	3
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Technologia kotłowni
wa=0
kn=0	0	0
id=1737
nu=1
cpv=45331100-7

[POZYCJA]
id=1882
pd=						0
na=Usunięcie starego wyposażenia pomieszczeń adaptowanych na kotłownię
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=24	0	24
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 1445]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=1883
pd=						0
na=Demontaż istniejących elementów uzbrojenia, armatury i urządzeń instalacji wod-kan w pomieszczeniach adaptowanych na kotłownię wraz z częściową przebudową podejść instalacji kanalizacyjnej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=40	0	40
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 3175]
nz=5	0	5
np=1
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=1884
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0516-02	4-02	0516-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż i ponowny montaż na nowym miejscu grzejnika stalowego dwupłytowego (grzejnik odzysk z demontażu)
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.59	0	1.59
np=1
wa=0
wb=0
il=1.59

[RMS 3029]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1887
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0517-03	4-02	0517-03		1
mpn=_1211
na=Demontaz starych rur przyłącznych do grzejnika stalowego płytowego o złączach spawanych o śr. 15 mm oraz montaż na nowym miejscu
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1	0	ilość przyłączy
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1.5
wo=1,5
jm=m	040
oon=łączna długość

[RMS 1]
nz=2.08	0	2.08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 3026]
nz=1.575	0		2	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.575

[RMS 3027]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1886
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0509-01	4-02	0509-01		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Demontaż i przełożenie zaworu grzejnikowego (odzysk z demontażu)
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 3030]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1736
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-07	2-15	0514-07		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 100 mm i grubości ścianek do 4.5 mm łączonych przez spawanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=50.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=50.2	1	4,5*2+10,3*2+4,8*2+6,5+4,5						0		0

[RMS 1]
nz=0.954	0	0.954
np=1
wa=0
wb=0
il=47.8908

[RMS 3036]
nz=0.774	0	0.774
np=1
wa=0
wb=0
il=38.8548

[RMS 2749]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=9.036

[RMS 3037]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=11.044

[RMS 3038]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=16.064

[RMS 3033]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=14.056

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.506

[RMS 3034]
nz=0.382	0	0.382
np=1
wa=0
wb=0
il=19.1764

[POZYCJA]
id=1890
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-04	2-15	0514-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 50 mm i grubości ścianek do 3.65 mm łączonych przez spawanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=5.44

[RMS 2188]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[RMS 2749]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 3060]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.216

[POZYCJA]
id=1891
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-03	2-15	0514-03		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 40 mm i grubości ścianek do 3.25 mm łączonych przez spawanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	5,0*2+7,0*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.665	0	0.665
np=1
wa=0
wb=0
il=15.96

[RMS 2189]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=24.72

[RMS 2749]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 3044]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[POZYCJA]
id=1892
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-02	2-15	0514-02		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 32 mm i grubości ścianek do 3.25 mm łączonych przez spawanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	5,0+1,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.633	0	0.633
np=1
wa=0
wb=0
il=3.798

[RMS 2191]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.18

[RMS 3047]
nz=0.51	0	0.51
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.102

[POZYCJA]
id=1740
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0514-01	2-15	0514-01		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 20 mm i grubości ścianek do 2.65 mm łączonych przez spawanie
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0
il=3.42

[RMS 3048]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 3050]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=2.22

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.054

[POZYCJA]
id=1894
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0108-06	2-15	0108-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w kotłowniach i węzłach cieplnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	12,0+6,0						0		0

[RMS 1]
nz=1.64	0	1.64
np=1
wa=0
wb=0
il=29.52

[RMS 3058]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=18.36

[RMS 3059]
nz=1.73	0	1.73
np=1
wa=0
wb=0
il=31.14

[RMS 3060]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.0306	0	0.0306
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5508

[POZYCJA]
id=1895
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0108-04	2-15	0108-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w  kotłowniach i węzłach cieplnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8,0						0		0

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=9.92

[RMS 3064]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 3065]
nz=1.96	0	1.96
np=1
wa=0
wb=0
il=15.68

[RMS 3066]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.0193	0	0.0193
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1544

[POZYCJA]
id=1896
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0108-02	2-15	0108-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych w kotłowniach i węzłach cieplnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14,0						0		0

[RMS 1]
nz=0.943	0	0.943
np=1
wa=0
wb=0
il=13.202

[RMS 3070]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=14.42

[RMS 3071]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=28.56

[RMS 3073]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1344

[POZYCJA]
id=1926
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0115-02 z.sz.3.3. 9903-1 	2-15	0115-02	 z.sz.3.3. 9903-1 	1
mpn=4:0:0916,101211
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych,  o śr. nominalnej 20 mm - kotłownie itp.
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3		1.3
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.331	0	0.331
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8606

[RMS 3071]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 3073]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=1927
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-02	2-15	0135-02		1
mpn=1211
na=Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.194	0	0.194
np=1
wa=0
wb=0
il=0.388

[RMS 3170]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=1928
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9

[RMS 3171]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3174]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=1742
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0509-01	2-15	0509-01		1
mpn=1211
na=Naczynie wzbiorcze typ DD18
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4

[RMS 2765]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=1744
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0509-01	2-15	0509-01		1
mpn=1211
na=Naczynie wzbiorcze typ NG 50
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 3052]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=1745
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0509-01	2-15	0509-01		1
mpn=1211
na=Naczynie wzbiorcze otwarte typ B poj. użytk.65 l
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=3.2	0	3.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 3051]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=1893
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0509-02	2-15	0509-02		1
mpn=1211
na=Naczynia wzbiorcze zamknięte, przeponowe typ N250 o pojemności całkowitej 250 dm3
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=4.23	0	4.23
np=1
wa=0
wb=0
il=4.23

[RMS 3054]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=1748
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0526-02	2-15	0526-02		1
mpn=1211
na=Zawory bezpieczeństwa typ SYR 2115 o śr.3/4", PN 10 bar
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.34

[RMS 3087]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=1900
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0526-02	2-15	0526-02		1
mpn=1211
na=Zawory bezpieczeństwa typ SYR 1915 o śr.3/4", PN 2,5 bar
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.17

[RMS 3090]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=1749
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0526-03	2-15	0526-03		1
mpn=1211
na=Zawory bezpieczeństwa typ SYR 1915 o śr.11/2", PN 2,5 bar
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.4	0	1.4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 3088]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=1899
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0521-03	2-15	0521-03		1
mpn=1211
na=Zawory kołnierzowe zwrotne żeliwne, dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=3.81	0	3.81
np=1
wa=0
wb=0
il=11.43

[RMS 3217]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3105]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 3106]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 3104]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3

[POZYCJA]
id=1901
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0518-04	2-15	0518-04		1
mpn=1211
na=Zawory kulowe kołnierzowe pełnoprzelotowe dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[RMS 1]
nz=3.66	0	3.66
np=1
wa=0
wb=0
il=40.26

[RMS 3117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 3105]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 3106]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 1744]
nz=1.31	0	1.31
np=1
wa=0
wb=0
il=14.41

[POZYCJA]
id=1902
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0525-04	2-15	0525-04		1
mpn=1211
na=Zawór antyskażeniowy typu BA 2760 o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.21

[RMS 3137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=1910
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0525-04	2-15	0525-04		1
mpn=1211
na=Zawory kulowe przelotowe dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 1]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=8.47

[RMS 3126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[POZYCJA]
id=1903
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0525-03	2-15	0525-03		1
mpn=1211
na=Zawór zwrotny dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 3118]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=1905
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0525-03	2-15	0525-03		1
mpn=1211
na=Zawory kulowe przelotowe dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 1]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[RMS 3125]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.36

[POZYCJA]
id=1906
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0525-02	2-15	0525-02		1
mpn=1211
na=Zawór zwrotny dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 3123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=1907
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0525-02	2-15	0525-02		1
mpn=1211
na=Zawory kulowe przelotowe dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 1]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0
il=4.75

[RMS 3124]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=1908
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory spustowe o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0
il=1.412

[RMS 3129]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=1909
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Zawory odpowietrzające z zaworem stopowym o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 1]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0
il=3.078

[RMS 3134]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 3136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[POZYCJA]
id=1743
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0143-04	2-15	0143-04		1
mpn=_1211
na=Podgrzewacz cwu o poj. 500 dm3
uw=analogia wsp R i S=0,7
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.7		0.7
wm=1		1
ws=0.7		0.7

[RMS 1]
nz=11.9	0	11.9
np=1
wa=0
wb=0
il=16.66

[RMS 3096]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.35

[POZYCJA]
id=1746
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0513-01	2-15	0513-01		1
mpn=1211
na=Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=3.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	1,6*2						0		0

[RMS 1]
nz=2.54	0	2.54
np=1
wa=0
wb=0
il=8.128

[RMS 2773]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.256

[RMS 1744]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.456

[POZYCJA]
id=1747
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0527-06	2-15	0527-06		1
mpn=1211
na=Filtr siatkowy FS-1 żeliwny kołnierzowy o śr. rur przyłącznych 100 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=3.04	0	3.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.08

[RMS 3141]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3105]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3106]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 1744]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[POZYCJA]
id=1911
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0527-03	2-15	0527-03		1
mpn=1211
na=Filtr siatkowy FS-1 żeliwny kołnierzowy o śr. rur przyłącznych 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.78	0	1.78
np=1
wa=0
wb=0
il=1.78

[RMS 3143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3144]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3145]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=1913
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0525-04	2-15	0525-04		1
mpn=1211
na=Filtr siatkowy skośny do wody o polączeniach gwintowanych dla ciśnień 1.0 MPa i śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.21

[RMS 3147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=1770
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0503-02	2-15	0503-02		1
mpn=1211
na=Kocioł zespolony, olejowy, kondensacyjny o mocy cieplnej 53,7kW z palnikem olejowym niebieskopłomieniowym z kompletnym wyposażeniem standartowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=37.6	0	37.6
np=1
wa=0
wb=0
il=37.6

[RMS 3218]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 1420]
nz=1.96	0	1.96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.96

[POZYCJA]
id=1914
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0503-05	2-15	0503-05		1
mpn=1211
na=Kociol Pel-let 200-250kW z podajnikiem 5m, palnikiem z rusztem schodkowym i automatyką, z kompletnym wyposażeniem standartowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=83.8	0	83.8
np=1
wa=0
wb=0
il=83.8

[RMS 3149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=3.08	0	3.08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.08

[RMS 1420]
nz=2.63	0	2.63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.63

[POZYCJA]
id=1741
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0505-03	2-15	0505-03		1
mpn=1211
na=Wymiennik płytowy typu LD235-100L-DN80 CS
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=15.8	0	15.8
np=1
wa=0
wb=0
il=15.8

[RMS 3152]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3153]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2762]
nz=20	0	20
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 3154]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3219]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=1750
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0102-01	7-07	0102-01		1
mpn=_1211_
na=Pompa obiegowa typ 50POe120A/B MEGA
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=14.67	0	14.67
np=1
wa=0
wb=0
il=29.34

[RMS 3155]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1445]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[POZYCJA]
id=1752
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0102-01	7-07	0102-01		1
mpn=_1211_
na=Pompa obiegowa typ 25POe80C MEGA
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=14.67	0	14.67
np=1
wa=0
wb=0
il=14.67

[RMS 3156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1445]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=1753
pd=ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997	KNR	7-07 0102-01	7-07	0102-01		1
mpn=_1211_
na=Pompa cyrkulacyjna typ 25PWe80C MEGA
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=14.67	0	14.67
np=1
wa=0
wb=0
il=14.67

[RMS 3157]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1445]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=1915
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-04	2-15	0530-04		1
mpn=1211
na=Manometry tarczowe śr.100 mm o zakr. 0-10 bar z rurką impulsową i kurkirm manometrycznym
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=4.14

[RMS 3163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=1917
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-04	2-15	0530-04		1
mpn=1211
na=Termomanometr tarczowe sr. 100 mm o zakr. 0-5 bar, temp. 0-120stC
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 3162]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=1918
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-01	2-15	0530-01		1
mpn=1211
na=Termometry tarczowe śr.100 mm, 0-120stC
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 3165]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=1923
pd=						0
na=Demontaż zbiorników na olej opałowy, przewóz i ponowne ich zainstalowanie na nowym miejscu
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[RMS 1445]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=1938
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0212-01	4-01	0212-01		1
mpn=1211
na=Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=0.375
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=0.375	1	(1,30*1,30+0,90*0,90)*0,15						0		0

[RMS 1]
nz=13.81	0	13.81
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1788

[POZYCJA]
id=1939
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0103-02	4-01	0103-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=3.139
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=3.139	1	1,30*1,30*1,45+0,90*0,90*0,85						0		0

[RMS 1]
nz=2.34	0	2.34
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3453

[POZYCJA]
id=1940
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0105-02	4-01	0105-02		1
mpn=_1211
na=Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=0.839
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=0.839	1	#p50-(1,80+0,50)						0		0

[RMS 1]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.183

[POZYCJA]
id=1941
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
mpn=1211
na=Usunięcie pozostałej ziemi na zewnątrz budynku
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=2.3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2.3	1	#p50-#p51						0		0

[RMS 1]
nz=4.54	0	4.54
np=1
wa=0
wb=0
il=10.442

[POZYCJA]
id=1924
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02	2-18	0517-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Studzienka schładzajaca poj.0,5 m3  (Dn 800, H=1,00 z włazem Dn 600 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.42

[RMS 3167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=1925
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02	2-18	0517-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Studzienka schładzajaca poj.1,80 m3 (Dn 1200, H=1,60 z włazem Dn 600 mm)
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.42

[RMS 3168]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=1765
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0517-02	2-15	0517-02		1
mpn=1211
na=Uruchomienie kotłowni c.o.
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=152	0	152
np=1
wa=0
wb=0
il=152

[RMS 9]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1758
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=4.926
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=4.926	1	#p8*0,151+#p9*0,132+#p10*0,085						0		0

[RMS 1]
nz=1.0116	0	1.0116
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9831

[POZYCJA]
id=1920
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0101-05	7-12	0101-05		1
mpn=_1211
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=22.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=22.26	1	#p6*0,358+#p7*0,186+#p35*0,50+1,2						0		0

[RMS 1]
nz=0.5872	0	0.5872
np=1
wa=0
wb=0
il=13.0711

[POZYCJA]
id=1759
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0207-04	7-12	0207-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=4.926
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=4.926	1	#p56						0		0

[RMS 1]
nz=0.2378	0	0.2378
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1714

[RMS 2242]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7389

[RMS 2247]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0591

[RMS 9]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2244]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0015

[RMS 2245]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0015

[POZYCJA]
id=1921
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0207-05	7-12	0207-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=22.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=22.26	1	#p57						0		0

[RMS 1]
nz=0.1453	0	0.1453
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2344

[RMS 2242]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1164

[RMS 2247]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2493

[RMS 9]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2244]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0067

[RMS 2245]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0067

[POZYCJA]
id=1760
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0215-04	7-12	0215-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=4.926
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=4.926	1	#p56						0		0

[RMS 1]
nz=0.2021	0	0.2021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9955

[RMS 2246]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7389

[RMS 2247]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0591

[RMS 9]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2244]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 2245]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=1922
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0215-05	7-12	0215-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=22.26
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=22.26	1	#p57						0		0

[RMS 1]
nz=0.1239	0	0.1239
np=1
wa=0
wb=0
il=2.758

[RMS 2246]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1164

[RMS 2247]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2493

[RMS 9]
nz=0.9	0	0.9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2244]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0067

[RMS 2245]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0067

[POZYCJA]
id=1764
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-21 z.o.3.1. 9903-1 	0-34	0101-21	 z.o.3.1. 9903-1 	1
mpn=6:0:0920,101211
na=Izolacja rurociągów śr.w.159 mm otulinami z wełny mineralnej gr.100 mm, laminowanymi od zewn.zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną  - w kotłowni
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=3.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	#p35						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3067	0	0.3067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1777

[RMS 3216]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.68

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.0188	0	0.0188
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0602

[POZYCJA]
id=1942
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-21 z.o.3.1. 9903-1 	0-34	0101-21	 z.o.3.1. 9903-1 	1
mpn=6:0:0920,101211
na=Izolacja rurociągów śr.w.114 mm otulinami z wełny mineralnej gr.100 mm, laminowanymi od zewn.zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną  - w kotłowni
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=50.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=50.2	1	50,2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3067	0	0.3067
np=1
wa=0
wb=0
il=18.4756

[RMS 3206]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=57.73

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.0188	0	0.0188
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9438

[POZYCJA]
id=1934
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20 z.o.3.1. 9903-1 	0-34	0101-20	 z.o.3.1. 9903-1 	1
mpn=6:0:0920,101211
na=Izolacja rurociągów śr.w.60 mm otulinami z wełny mineralnej gr.50 mm, laminowanymi od zewn.zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną  - w kotłowni
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	#p7+#p11-6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0
il=6.624

[RMS 3207]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=23

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.234

[POZYCJA]
id=1935
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19 z.o.3.1. 9903-1 	0-34	0101-19	 z.o.3.1. 9903-1 	1
mpn=6:0:0920,101211
na=Izolacja rurociągów śr.w.48 mm otulinami z wełny mineralnej gr.40 mm, laminowanymi od zewn.zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną  - w kotłowni
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	#p8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0
il=6.071

[RMS 3208]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=26.4

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.0071	0	0.0071
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1704

[POZYCJA]
id=1936
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19 z.o.3.1. 9903-1 	0-34	0101-19	 z.o.3.1. 9903-1 	1
mpn=6:0:0920,101211
na=Izolacja rurociągów śr.w.42 mm otulinami z wełny mineralnej gr.30 mm, laminowanymi od zewn.zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną  - w kotłowni
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p9+#p12						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5414

[RMS 3209]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.4

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.0071	0	0.0071
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0994

[POZYCJA]
id=1937
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11 z.o.3.1. 9903-1 	0-34	0101-11	 z.o.3.1. 9903-1 	1
mpn=6:0:0920,101211
na=Izolacja rurociągów śr.w.28 mm otulinami z wełny mineralnej gr.20 mm, laminowanymi od zewn.zbrojoną folią aluminiową z zakładką samoprzylepną  - w kotłowni
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	#p10						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5178

[RMS 3211]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 9]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0282

[ELEMENT 1]
na=Kominy systemowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1875
nu=2
cpv=45331100-7

[POZYCJA]
id=1771
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.II 2010	KNR	9-07 0208-05	9-07	0208-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Komin spalinowy dwuwarstwowe z kształtek keramzytobetonowych z izolacją typ Rondo Plus o śr. przewodu 40 cm i długości 8,0 m
uw=analogia wsp R i S=3,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=3.5		3.5
wm=1		1
ws=3.5		3.5

[RMS 1]
nz=10.63	0	10.63
np=1
wa=0
wb=0
il=37.205

[RMS 3220]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=5.5	0	5.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2896]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.435

[RMS 1445]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.435

[POZYCJA]
id=1876
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.II 2010	KNR	9-07 0208-05	9-07	0208-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Komin spalinowy dwuwarstwowe z kształtek keramzytobetonowych z izolacją typ Rondo Plus o śr. przewodu 16 cm i długości 8,0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=10.63	0	10.63
np=1
wa=0
wb=0
il=10.63

[RMS 3222]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=5.5	0	5.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2896]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.41

[RMS 1445]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.41

[POZYCJA]
id=1772
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.II 2010	KNR	9-07 0209-01	9-07	0209-01		1
mpn=1211
na=Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych  2 kanaly pionowe 2x12/17 cm, wymiar zewn. 36 x 25 cm
uw=analogia wsp R i S=1,25
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1.25		1.25

[RMS 1]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5

[RMS 3223]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2896]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 1445]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=1773
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.II 2010	KNR	9-07 0209-02	9-07	0209-02		1
mpn=1211
na=Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych  3 kanaly poziome 3x17/12 cm, wymiar zewn. 67 x 20 cm
uw=analogia wsp R i S=1,25
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.06.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.25		1.25
wm=1		1
ws=1.25		1.25

[RMS 1]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3

[RMS 3224]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2896]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 1445]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[ELEMENT 1]
na=Instalacje z rur preizolowanych
wa=0
kn=0	0	0
id=1775
nu=3
cpv=45232140-5

[POZYCJA]
id=1776
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-02	AT-03	0101-02		0
na=Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=34.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=34.6	1	9,60*2+4,70*2+3,00*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.115	0	0.115
np=1
wa=0
wb=0
il=3.979

[RMS 2813]
nz=0.115	0	0.115
np=1
wa=0
wb=0
il=3.979

[POZYCJA]
id=1794
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0813-03	2-31	0813-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	3,00*5						0		0

[RMS 1]
nz=0.2319	0	0.2319
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4785

[POZYCJA]
id=1793
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0803-03 0803-04	2-31	0803-03	 0803-04	1
mpn=133:0:709182,101211
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=32.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=32.87	1	(9,60+4,70+3,00)*1,90						0		0

[RMS 1]
nz=0.4292	0	0.2544+4*0.0437
np=1
wa=0
wb=0
il=14.1078

[RMS 2814]
nz=0.1989	0	0.1249+4*0.0185
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5378

[POZYCJA]
id=1779
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-07	2-31	0802-07		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=32.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=32.87	1	#p74						0		0

[RMS 1]
nz=0.2132	0	0.2132
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0079

[RMS 2845]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2597

[RMS 2816]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2597

[POZYCJA]
id=1795
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1510-05	2-31	1510-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Odwóz materiałów z rozbiórki na tymczasowy plac składowy pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=12.293
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=12.293	1	#p74*0,07*1,7+#p75*0,15*1,7						0		0

[RMS 2840]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1064

[RMS 2843]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2459

[POZYCJA]
id=1797
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01 0126-02 	2-01	0126-01	 0126-02 	1
mpn=48:0:200973,101211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=193.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=193.4	1	[(11,70+11,50+14,25+24,70+3,50)-(9,60+4,70+3,00)]*4,00						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0074	0	0.0055+1*0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3668

[RMS 2845]
nz=0.0033	0	0.0025+1*0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6382

[POZYCJA]
id=1796
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0205-02 0214-04 	2-01	0205-02	 0214-04 	1
mpn=49:3:30977,101211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km (40% ilości)
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=49.894
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=49.894	1	(11,70+11,50+14,25+24,70+3,50)*1,90*1,00*0,40						0		0

[RMS 1]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4735

[RMS 2845]
nz=0.1186	0	0.1186
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9174

[RMS 2840]
nz=0.312	0	0.2512+4*0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=15.5669

[POZYCJA]
id=1798
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0202	2-01	0317-0202		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m (60% ilości)
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=74.841
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=74.841	1	(11,70+11,50+14,25+24,70+3,50)*1,90*1,00*0,60						0		0

[RMS 1]
nz=3.1993	0	3.1993
np=1
wa=0
wb=0
il=239.4388

[POZYCJA]
id=1846
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-07 0322-11 	2-01	0322-07	 0322-11 	1
mpn=89:0:1.909121,101211
na=Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.1.9m)
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=157.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=157.56	1	(11,70+11,50+14,25+24,70+3,50)*1,20*2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.6977	0	0.6977
np=1
wa=0
wb=0
il=104.9829

[RMS 2954]
nz=0.00021	0	0.00016+1*0.00005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0331

[RMS 2955]
nz=0.00086	0	0.00086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1355

[RMS 2956]
nz=0.00143	0	0.00083+1*0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2253

[RMS 2941]
nz=0.107	0	0.101+1*0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8589

[RMS 2957]
nz=0.0086	0	0.0081+1*0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=1.355

[POZYCJA]
id=1803
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-04	2-28	0501-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podłoże z piasku naturalnego grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=124.735
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=124.735	1	(11,70+11,50+14,25+24,70+3,50)*1,90						0		0

[RMS 1]
nz=0.245	0	0.245
np=1
wa=0
wb=0
il=30.5601

[RMS 2850]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0
il=15.2177

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1774
pd=IGM wyd.I 1995	KNR	0-10 0216-04	0-10	0216-04		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur stalowych czarnych bez szwu preizolowanych o śr. 114.3/225 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=118.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=118.1	1	(0,70+11,70+11,50+14,25+24,70+3,50+0,70-2,00*4)*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.5114	0	0.5114
np=1
wa=0
wb=0
il=60.3963

[RMS 2863]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=120.462

[RMS 2880]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=10.0385

[RMS 2869]
nz=0.000871	0	0.000871
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1029

[RMS 2870]
nz=0.000994	0	0.000994
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1174

[RMS 2871]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1653

[RMS 2872]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0945

[RMS 2807]
nz=0.00018	0	0.00018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0213

[RMS 2808]
nz=0.0532	0	0.0532
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2829

[RMS 2809]
nz=0.3565	0	0.3565
np=1
wa=0
wb=0
il=42.1026

[RMS 1445]
nz=0.0345	0	0.0345
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0745

[RMS 2811]
nz=0.0345	0	0.0345
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0745

[RMS 2812]
nz=0.1125	0	0.1125
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2862

[POZYCJA]
id=1809
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0219-04	2-20	0219-04		1
mpn=1211
na=Kolana z rur stalowych czarnych b/s preizolowanych 90st o średnicy 114.3/225 mm;. A=B=1,00m
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=5.27	0	5.27
np=1
wa=0
wb=0
il=21.08

[RMS 2876]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2880]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2869]
nz=0.0227	0	0.0227
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0908

[RMS 2870]
nz=0.0254	0	0.0254
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1016

[RMS 2871]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 2872]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 2807]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 9]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2808]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=6.68

[RMS 2809]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8

[RMS 1445]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[POZYCJA]
id=1810
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-20 0219-04	2-20	0219-04		1
mpn=1211
na=Kolana z rur stalowych czarnych b/s preizolowanych 45st o średnicy 114.3/225 mm;. A=B=1,00m
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=5.27	0	5.27
np=1
wa=0
wb=0
il=21.08

[RMS 2877]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2880]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2869]
nz=0.0227	0	0.0227
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0908

[RMS 2870]
nz=0.0254	0	0.0254
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1016

[RMS 2871]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 2872]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 2807]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 9]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2808]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=6.68

[RMS 2809]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8

[RMS 1445]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[POZYCJA]
id=1805
pd=IGM wyd.I 1995	KNR	0-10 0215-10	0-10	0215-10		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur ocynkowanych preizolowanych o śr. 60.3/140 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=59.05
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=59.05	1	(0,70+11,70+11,50+14,25+24,70+3,50+0,70-2,00*4)						0		0

[RMS 1]
nz=0.2875	0	0.2875
np=1
wa=0
wb=0
il=16.9769

[RMS 2878]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=60.231

[RMS 2879]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0193

[RMS 2851]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1772

[RMS 2871]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1358

[RMS 2872]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1358

[RMS 2807]
nz=0.00018	0	0.00018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0106

[RMS 2809]
nz=0.1906	0	0.1906
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2549

[RMS 1445]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1042

[RMS 2811]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1042

[RMS 2812]
nz=0.0633	0	0.0633
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7379

[POZYCJA]
id=1811
pd=IGM wyd.I 1995	KNR	0-10 0218-10	0-10	0218-10		1
mpn=1211
na=Kolana z rur ocynkowanych preizolowanych 90st o średnicy 60.3/140 mm;. A=B=1,00m
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=2.99	0	2.99
np=1
wa=0
wb=0
il=5.98

[RMS 2886]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2879]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2851]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 2871]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 2872]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 2807]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 2809]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1445]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=1812
pd=IGM wyd.I 1995	KNR	0-10 0218-10	0-10	0218-10		1
mpn=1211
na=Kolana z rur ocynkowanych preizolowanych 45st o średnicy 60.3/140 mm;. A=B=1,00m
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=2.99	0	2.99
np=1
wa=0
wb=0
il=5.98

[RMS 2887]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2879]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2851]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 2871]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 2872]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[RMS 2807]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 2809]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1445]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[POZYCJA]
id=1806
pd=IGM wyd.I 1995	KNR	0-10 0215-06	0-10	0215-06		1
mpn=1211
na=Rurociągi z rur ocynkowanych preizolowanych o śr. 42.4/125 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=59.05
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=59.05	1	(0,70+11,70+11,50+14,25+24,70+3,50+0,70-2,00*4)						0		0

[RMS 1]
nz=0.208	0	0.208
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2824

[RMS 2882]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=61.412

[RMS 2883]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0193

[RMS 2851]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1122

[RMS 2871]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1122

[RMS 2872]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0709

[RMS 2807]
nz=0.00018	0	0.00018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0106

[RMS 2809]
nz=0.1431	0	0.1431
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4501

[RMS 1445]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0
il=0.744

[RMS 2811]
nz=0.0126	0	0.0126
np=1
wa=0
wb=0
il=0.744

[POZYCJA]
id=1813
pd=IGM wyd.I 1995	KNR	0-10 0218-06	0-10	0218-06		1
mpn=1211
na=Kolana z rur ocynkowanych preizolowanych 90st o średnicy 42,4/125 mm;. A=B=1,00m
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=2.43	0	2.43
np=1
wa=0
wb=0
il=4.86

[RMS 2889]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2883]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2851]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 2871]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 2872]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 2807]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 2809]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[RMS 1445]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[POZYCJA]
id=1814
pd=IGM wyd.I 1995	KNR	0-10 0218-06	0-10	0218-06		1
mpn=1211
na=Kolana z rur ocynkowanych preizolowanych 45st o średnicy 42,4/125 mm;. A=B=1,00m
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=2.43	0	2.43
np=1
wa=0
wb=0
il=4.86

[RMS 2888]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2883]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2851]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 2871]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 2872]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 2807]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 2809]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[RMS 1445]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[POZYCJA]
id=1818
pd=ORGBUD 2001	KNR	BO-12 0356-08	BO-12	0356-08		1
mpn=1211
na=Mechaniczne przebicie otworów  w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej o gr. do 2 cegieł
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=0.521
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=0.521	1	(1,40*0,45+0,14*0,20*2)*0,38*2						0		0

[RMS 1]
nz=36.53	0	36.53
np=1
wa=0
wb=0
il=19.0321

[RMS 2894]
nz=34.79	0	34.79
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1256

[POZYCJA]
id=1821
pd=ATHENASOFT wyd.I 2010	KNR	AT-34 0116-02	AT-34	0116-02		1
mpn=1211
na=Ułożenie prefabrykowanych strunobetonowych nadproży NSB MUROTHERM 110W
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=10.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=10.8	1	1,80*3*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=2.268

[RMS 2897]
nz=0.5661	0	0.5661
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1139

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2896]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.216

[POZYCJA]
id=1822
pd=						0
na=Wykonanie przejścia przez ściany dla  przewodów 2x225+140+125 mm z montażem  2 pierścieni na każdy przewód/przejście, montażem taśmy smarnej i obetonowaniem  otworu przejścia oraz montażem zakończeń izolacji.
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=8	0	8.0
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 2898]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 2899]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2900]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2901]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2902]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2903]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2905]
nz=4.3	0	4.3
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6

[RMS 2904]
nz=0.2	0	0.20
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 2906]
nz=1.5	0	1.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1804
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obsypka piaskiem naturalnym do wys. minimum 10 cm nad przewodami
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=37.421
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=37.421	1	(11,70+11,50+14,25+24,70+3,50)*1,90*0,30						0		0

[RMS 1]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=82.3262

[RMS 2850]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5654

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1858
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0202	2-01	0320-0202		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m (50% ilości)
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=37.421
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=37.421	1	#p79*0,5						0		0

[RMS 1]
nz=1.528	0	1.528
np=1
wa=0
wb=0
il=57.1793

[POZYCJA]
id=1863
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-05	1	0214-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów podłużnych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV (50% ilości)
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=37.421
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=37.421	1	#p95						0		0

[RMS 1]
nz=0.227	0	0.227
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4946

[RMS 2825]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1641

[RMS 2845]
nz=0.0144	0	0.0144
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5389

[POZYCJA]
id=1864
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0403-03	6	0403-03		0
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik 70% odzysk z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p73						0		0

[RMS 1]
nz=0.587	0	0.587
np=1
wa=0
wb=0
il=8.805

[RMS 2832]
nz=0.0208	0	0.0208
np=1
wa=0
wb=0
il=0.312

[RMS 2833]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[RMS 2834]
nz=0.306	0	1.02*0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=4.59

[RMS 2850]
nz=0.0195	0	0.0195
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2925

[RMS 2836]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0585

[RMS 9]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1787
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0113-01	6	0113-01		0
na=Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 15 cm (tłuczeń kamienny 50% odzysk z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=32.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=32.87	1	#p75						0		0

[RMS 1]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8743

[RMS 2829]
nz=0.159	0	0.318*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2263

[RMS 2830]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.493

[RMS 9]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2815]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0887

[RMS 2831]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2721

[POZYCJA]
id=1789
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0308-01	6	0308-01		0
na=Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=32.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=32.87	1	#p74						0		0

[RMS 1]
nz=0.0312	0	0.0312
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0255

[RMS 3011]
nz=0.0974	0	0.0974
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2015

[RMS 9]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2838]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2235

[RMS 2831]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2235

[RMS 2839]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2235

[RMS 2840]
nz=0.0239	0	0.0239
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7856

[POZYCJA]
id=1867
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0309-01	6	0309-01		1
mpn=_121,0:1,092,0:0,0911
na=Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=32.87
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=32.87	1	#p74						0		0

[RMS 1]
nz=0.0308	0	0.0308
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0124

[RMS 3010]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4652

[RMS 9]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2838]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1841

[RMS 2831]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1841

[RMS 2839]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1841

[RMS 2840]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6147

[POZYCJA]
id=1791
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0501-01	1	0501-01		0
na=Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=0
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						0		0

[RMS 1]
nz=0.085	0	0.085
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1869
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-02	2-21	0218-02		1
mpn=1211
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=38.68
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=38.68	1	#p77*0,20						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1.67
np=1
wa=0
wb=0
il=61.6888

[POZYCJA]
id=1792
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-01	2-21	0401-01		0
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.I-II bez nawożenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=193.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.04.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=193.4	1	#p77						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0
il=34.723

[RMS 2842]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.868

[ELEMENT 1]
na=Przyłącze wodociągowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1828
nu=4
cpv=45332000-3

[POZYCJA]
id=1830
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-02	AT-03	0101-02		0
na=Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=43.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=43.2	1	4,70*2+0,90+9,50+2,40+4,50*2+12,00						0		0

[RMS 1]
nz=0.115	0	0.115
np=1
wa=0
wb=0
il=4.968

[RMS 2813]
nz=0.115	0	0.115
np=1
wa=0
wb=0
il=4.968

[POZYCJA]
id=1831
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0813-03	2-31	0813-03		1
mpn=_1211
na=Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	2,00*2+12,00*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.2319	0	0.2319
np=1
wa=0
wb=0
il=6.4932

[POZYCJA]
id=1833
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0803-03 0803-04	2-31	0803-03	 0803-04	1
mpn=133:0:709182,101211
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=20.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=20.28	1	(4,70+4,50)*0,90+12,00*0,50*2						0		0

[RMS 1]
nz=0.4292	0	0.2544+4*0.0437
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7042

[RMS 2814]
nz=0.1989	0	0.1249+4*0.0185
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0337

[POZYCJA]
id=1835
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-07	2-31	0802-07		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=20.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=20.28	1	#p106						0		0

[RMS 1]
nz=0.2132	0	0.2132
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3237

[RMS 2845]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1602

[RMS 2816]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1602

[POZYCJA]
id=1836
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1510-05	2-31	1510-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Odwóz materiałów z rozbiórki na tymczasowy plac składowy pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=7.585
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=7.585	1	(#p106*0,07+#p107*0,15)*1,7						0		0

[RMS 2840]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6826

[RMS 2843]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1517

[POZYCJA]
id=1837
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01 0126-02 	2-01	0126-01	 0126-02 	1
mpn=48:0:200973,101211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=98.04
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=98.04	1	(7,00+9,20+33,52+3,80-4,50)*2,00						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0074	0	0.0055+1*0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6928

[RMS 2845]
nz=0.0033	0	0.0025+1*0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3235

[POZYCJA]
id=1801
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-01	2-01	0211-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Odwiezienie humusu zmagazynowanego w hałdach  samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km na tymczasowe składowisko  z załadunkiem koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=19.608
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=19.608	1	#p109*0,20						0		0

[RMS 1]
nz=0.0402	0	0.0402
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7882

[RMS 2846]
nz=0.118	0	0.0855+0.0325
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3137

[RMS 2840]
nz=0.2132	0	0.2132
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1804

[POZYCJA]
id=1861
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-02	2-01	0217-02		1
mpn=_1211
na=Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III (40% ilości)
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=29.033
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=29.033	1	[(7,80+4,08+9,20+33,52+3,82)*0,90*1,30+9,40*0,90*0,50]*0,40						0		0

[RMS 1]
nz=0.1441	0	0.1441
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1837

[RMS 2845]
nz=0.0698	0	0.0698
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0265

[POZYCJA]
id=1841
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0201	2-01	0317-0201		1
mpn=_1211
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=44.732
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=43.549	1	[(7,80+4,08+9,20+33,52+3,82)*0,90*1,30+9,40*0,90*0,50]*0,60						0		0
wo=1.183	1	1,30*1,30*1,60-1,30*0,90*1,30						0		0

[RMS 1]
nz=2.674	0	2.674
np=1
wa=0
wb=0
il=119.6134

[POZYCJA]
id=1843
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-07	2-01	0322-07		1
mpn=_1211
na=Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=180.06
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=180.06	1	(7,80+4,08+9,20+33,52+3,82)*1,50*2+9,60*0,50						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.5423	0	0.5423
np=1
wa=0
wb=0
il=93.2525

[RMS 2954]
nz=0.00016	0	0.00016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0288

[RMS 2955]
nz=0.00086	0	0.00086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1549

[RMS 2956]
nz=0.00083	0	0.00083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1494

[RMS 2941]
nz=0.101	0	0.101
np=1
wa=0
wb=0
il=18.1861

[RMS 2957]
nz=0.0081	0	0.0081
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4585

[POZYCJA]
id=1826
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0801-01	2-18	0801-01		1
mpn=_1211
na=Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójnik żeliwny kołnierzowy Dn 80 x 50 mm wbudowany do istniejących rurociągów o śr. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=2.57

[RMS 3225]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2926]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2935]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[POZYCJA]
id=1850
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
mpn=1211_
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=6.124
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=6.124	1	(#p117+#p119)*0,90*0,10						0		0

[RMS 1]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.8604

[RMS 2850]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7471

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2978]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7155

[POZYCJA]
id=1945
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0908-04	2-18	0908-04		1
mpn=1211
na=Zasuwa żeliwna kołnierzowa klinowa o śr. 80 mm z miękkim uszczelnieniem trzpienia z obudową i skrzynką uliczną
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.79	0	2.79
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6645

[RMS 3236]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3242]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3241]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3237]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3240]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3231]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 3232]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 3233]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 2934]
nz=1.52	0	1.52
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=1946
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0808-03 z.sz.3.6. 9913 	2-18	0808-03	 z.sz.3.6. 9913 	1
mpn=16:1:0926,101211
na=Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PEHD100 SDR17, PN10, 110x6,6 mm - długość ponad 50.0 m do 100.0 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=50.93
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=50.93	1	11,41+9,19+30,33						0		0

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=przyłącz.	000

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.9		0.9
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5425

[RMS 3248]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=52.4579

[RMS 3252]
nz=0.019635	0		2	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3249]
nz=0.019635	0		2	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2968]
nz=0.019635	0		2	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3250]
nz=0.019635	0		2	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2970]
nz=0.021206	0		2	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.165	0	0.22*0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4035

[POZYCJA]
id=1947
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0219-03	2-18	0219-03		1
mpn=_1211
na=Hydrant pożarowy nadziemny o śr. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=4.68	0	4.68
np=1
wa=0
wb=0
il=4.68

[RMS 3263]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3264]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3236]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3237]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3266]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3240]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3267]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3268]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 3269]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 3270]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[POZYCJA]
id=1848
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0808-01	2-18	0808-01		1
mpn=_1211
na=Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PEHD100 SDR17, PN10, 63x3,8 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=17.11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=17.11	1	3,19+3,82+10,10						0		0

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=przyłącz.	000

[RMS 1]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9087

[RMS 2975]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=17.6233

[RMS 2966]
nz=0.058445	0		2	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2972]
nz=0.058445	0		2	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2968]
nz=0.058445	0		2	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2969]
nz=0.058445	0		2	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2970]
nz=0.042081	0		2	0.72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.711

[POZYCJA]
id=1852
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02	2-18	0517-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Studzienka wodomierzowe PE o DN 1000 mm, H=1500 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.42

[RMS 2988]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=1853
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0123-03	2-15	0123-03		1
mpn=_121,0:2,0911
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.32	0	1.32
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 2989]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 2990]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2991]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1854
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-03	2-15	0140-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wodomierze skrzydełkowe JS6.3o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 3001]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2996]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2994]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=1856
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0801-01	2-18	0801-01		1
mpn=_1211
na=Trójniki żeliwny kołnierzowy Dn 50 x 50 mm wbudowany do istniejących rurociągów o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0
il=2.57

[RMS 3000]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2972]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 2966]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 2936]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[POZYCJA]
id=1857
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0908-02	2-18	0908-02		1
mpn=1211
na=Zasuwy żeliwne kołnierzowe klinowe owalne o śr. 50 mm z obudową i skrzynką uliczną
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.59	0	2.59
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9469

[RMS 2929]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2936]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3243]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2933]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3240]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2934]
nz=1.14	0	1.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1445]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=1859
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0320-0202	2-01	0320-0202		1
mpn=1211
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m (50% ilości)
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=25.154
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=25.154	1	{[(7,80+4,08+9,20+33,52+3,82)*0,90*0,94+9,40*0,90*0,24]-0,53*0,53*3,14*1,30}*0,5						0		0

[RMS 1]
nz=1.528	0	1.528
np=1
wa=0
wb=0
il=38.4353

[POZYCJA]
id=1860
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-05	1	0214-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów podłużnych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV (50% ilości)
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=25.154
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=25.154	1	#p125						0		0

[RMS 1]
nz=0.227	0	0.227
np=1
wa=0
wb=0
il=5.71

[RMS 2825]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4713

[RMS 2845]
nz=0.0144	0	0.0144
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3622

[POZYCJA]
id=1862
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-01 0214-04 	2-01	0211-01	 0214-04 	1
mpn=49:3:30977,10121,0:0,0911
na=Odwiezienie pozostalego urobku zmagazynowanego w hałdach  samochodami samowyładowczymi na odl. do 3 km z załadunkiem koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=5.653
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=5.653	1	#p111+#p112-[(7,80+4,08+9,20+33,52+3,82+9,40)*0,90*1,10+0,53*0,53*3,14*1,10]						0		0

[RMS 1]
nz=0.0402	0	0.0402
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2273

[RMS 2846]
nz=0.118	0	0.0855+0.0325
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6671

[RMS 2840]
nz=0.274	0	0.2132+4*0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5489

[POZYCJA]
id=1870
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0403-03	6	0403-03		0
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik 70% odzysk z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	#p105						0		0

[RMS 1]
nz=0.587	0	0.587
np=1
wa=0
wb=0
il=16.436

[RMS 2832]
nz=0.0208	0	0.0208
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5824

[RMS 2833]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0168

[RMS 2834]
nz=0.306	0	1.02*0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=8.568

[RMS 2850]
nz=0.0195	0	0.0195
np=1
wa=0
wb=0
il=0.546

[RMS 2836]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1092

[RMS 9]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1871
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0113-01	6	0113-01		0
na=Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 15 cm (tłuczeń kamienny 50% odzysk z rozbiórki)
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=20.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=20.28	1	#p107						0		0

[RMS 1]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5394

[RMS 2829]
nz=0.159	0	0.318*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2245

[RMS 2830]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3042

[RMS 9]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2815]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0548

[RMS 2831]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7848

[POZYCJA]
id=1872
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0308-01	6	0308-01		0
na=Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=20.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=20.28	1	#p106						0		0

[RMS 1]
nz=0.0312	0	0.0312
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6327

[RMS 3011]
nz=0.0974	0	0.0974
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9753

[RMS 9]
nz=0.2	0	0.2
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2838]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1379

[RMS 2831]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1379

[RMS 2839]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1379

[RMS 2840]
nz=0.0239	0	0.0239
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4847

[POZYCJA]
id=1873
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0309-01	6	0309-01		1
mpn=_121,0:1,092,0:0,0911
na=Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=20.28
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=20.28	1	#p106						0		0

[RMS 1]
nz=0.0308	0	0.0308
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6246

[RMS 3010]
nz=0.075	0	0.075
np=1
wa=0
wb=0
il=1.521

[RMS 9]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2838]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1136

[RMS 2831]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1136

[RMS 2839]
nz=0.0056	0	0.0056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1136

[RMS 2840]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3792

[POZYCJA]
id=1874
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-01	2-01	0211-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Przywiezienie humusu zmagazynowanego na tymczasowym składowisku  samochodami samowyładowczymi z odl. do 1 km z załadunkiem koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=19.608
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=19.608	1	#p109*0,20						0		0

[RMS 1]
nz=0.0402	0	0.0402
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7882

[RMS 2846]
nz=0.118	0	0.0855+0.0325
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3137

[RMS 2840]
nz=0.2132	0	0.2132
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1804

[POZYCJA]
id=1868
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0218-01	2-21	0218-01		1
mpn=1211
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=19.608
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=19.608	1	#p132						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0
il=19.8492

[POZYCJA]
id=1944
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-01	2-21	0401-01		0
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.I-II bez nawożenia
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=193.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=I.03.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=193.4	1	193,4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.188	0	0.188
np=1
wa=0
wb=0
il=34.723

[RMS 2842]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.868

