[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.62
nan=BUDOWA SIEDZIBY LZD SIEMIANICE
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	Koszty zakupu	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=BUDOWNICTWO                                        PRZEMYSŁAW ZAWADZKI
afn=ul. MONIUSZKI 4C; BYCZYNA
nb=Budowa Siedziby Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach
ab=Siemianice działka nr 5084/24 i 5084/28
ni=Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach
ai=ul. Kasztanowa 1 Siemianice
br=elektryczna
dt=styczeń 2019	0
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
cpv=45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
cpv=45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
cpv=45500000-2	Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
cpv=45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1. Informacje ogólne .1310  - wewnętrzne linie zasilające: kable: YAKXS 4x70mm2 oraz YKY 4x35mm2 układane w ziemi 1310  - rozdzielnice nn: - obudowy: wolnostojąca, podtynkowe, natykowe; metalowe  oraz z tworzywa. 1310  - rozdzielnica  wyposażone w aparaty zabezpieczające. 1310  - przewody typu YDYżo układane w metalowych korytkach kablowych, układane pod tynkiem, oraz w rurkach instalacyjnych RVS1310  - osprzęt elektroinstalacyjny podtynkowy, natynkowy (w wykonaniu zwykłym oraz hermetycznym)  1310  - oprawy oświetleniowe - świetlówkowe do montażu na sufitach, na ścianach 1310  - oprawy oświetlenia awaryjnego1310  - wyłącznik (przycisk) p.pożarowy. 13101310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65.2	1	0	PLN
op=0	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10.8	1	0	PLN
op=0	0
nr=10
ns=10

[RMS ZEST 956]
ty=M
na=centrala sygnalizacji alarmowej	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 469]
ty=S
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
il=0.691

[RMS ZEST 953]
ty=M
na=czujka alarmowa	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40

[RMS ZEST 880]
ty=M
na=ekran projekcyjny z napędem elektrycznym - montowany w kasecie w suficie podw.+ pilot zdalnego starowania	0
id=8340799	2
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 189]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 202]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 347]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 534]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa szara'	0
id=1511711	1
jm=dm3	066
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.02

[RMS ZEST 924]
ty=M
na=fundament prefabrykowany pod latarnię	0
id=8149800	2
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 876]
ty=M
na=głośnik do montażu wpustowego Monacor EDL-68/WS	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 958]
ty=M
na=gniazda komputerowe 2xRJ-11 pt	0
id=7530399	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.3

[RMS ZEST 850]
ty=M
na=gniazda komputerowe 2xRJ-45 pt	0
id=7530399	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.3

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=gniazda wtyczkowe 2x10A/Z pt	0
id=7530399	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=80.58

[RMS ZEST 702]
ty=M
na=gniazda wtyczkowe pojedyńcze16A/Z pt/nt IP44	0
id=7530399	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.06

[RMS ZEST 873]
ty=M
na=gniazdo Audio/Video LC-G Multi	0
id=7530099	1
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 874]
ty=M
na=gniazdo głośnikowe pt	0
id=7530099	1
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 865]
ty=M
na=kabel HDMI (podłączenie monitora LCD z rejestratorem)	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.88

[RMS ZEST 881]
ty=M
na=kabel sygnałowy JYSTY-2208	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=54.08

[RMS ZEST 922]
ty=M
na=kabel YKY 4X10mm2'	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=104

[RMS ZEST 920]
ty=M
na=kabel YKY 4x16mm2	0
id=7999999	2
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=60.32

[RMS ZEST 927]
ty=M
na=kamera wewnetrzna	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 926]
ty=M
na=kamera zewnetrzna	0
id=	3
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 730]
ty=M
na=kanał kablowy PCV z przegrodą	0
id=7580999	2
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.16

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=kołki kotwiące	0
id=8321799	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=184

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=kołki rozporowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.8

[RMS ZEST 751]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=446.8

[RMS ZEST 583]
ty=M
na=konstrukcje wsporcze do korytek kablowych	0
id=8340799	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=100

[RMS ZEST 657]
ty=M
na=końcówki kablowe Al 70mm2	0
id=7629999	2
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 658]
ty=M
na=końcówki kablowe Cu 10mm2	0
id=7629999	2
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30

[RMS ZEST 458]
ty=S
na=koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kM	0
id=13612	1
jm=m-g	148
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
il=5.656

[RMS ZEST 459]
ty=S
na=koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
il=13.5744

[RMS ZEST 847]
ty=M
na=korytka  KRJ 100H30	0
id=8321899	1
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=45

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=korytka  KRJ 100H50	0
id=8321899	1
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=54

[RMS ZEST 962]
ty=M
na=latarnie parkowe z oprawą kompletne	0
id=7531399	2
jm=kpl.	090
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8110199

[RMS ZEST 701]
ty=M
na=łącznik 3-faz ŁK40 OB3	0
id=7510599	1
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.06

[RMS ZEST 532]
ty=M
na=łączniki bryzgoszczelne poj. pt/nt	0
id=7510599	1
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.24

[RMS ZEST 531]
ty=M
na=łączniki instalacyjne świecznikowe pt	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.26

[RMS ZEST 699]
ty=M
na=łączniki schodowe hermetyczne podświetlane pt.	0
id=7510599	1
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.24

[RMS ZEST 700]
ty=M
na=łączniki świecznikowe hermetyczne pt ze syg.	0
id=7510599	1
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1

[RMS ZEST 777]
ty=R
na=monterzy górnictwa węgla kamiennego	0
id=832	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 788]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 789]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 862]
ty=M
na=ochronnik p.przepięciowego dla torów transmisyjnych kamer AXON Video IP Protector PoE 4	0
id=8340799	2
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=odgałęźniki w obudowie bakelitowej bryzgoszczelne	0
id=7540999	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=129.54

[RMS ZEST 464]
ty=M
na=opaski kablowe typu Oki	0
id=7648099	2
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.46

[RMS ZEST 934]
ty=M
na=oprawy oświetleniowe led awaryjne	0
id=7302719	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.14

[RMS ZEST 933]
ty=M
na=oprawy oświetleniowe led biurowe	0
id=7302719	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=65.28

[RMS ZEST 935]
ty=M
na=oprawy oświetleniowe led łazienkowe	0
id=7302719	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.18

[RMS ZEST 932]
ty=M
na=oprawy oświetleniowe led z piktogramem	0
id=7302719	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.16

[RMS ZEST 936]
ty=M
na=oprawy oświetleniowe led zewnetrzna	0
id=7302719	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 460]
ty=M
na=piasek	0
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.352

[RMS ZEST 655]
ty=M
na=płaskownik FeZn 20x3mm	0
id=1120099	1
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=158.08

[RMS ZEST 731]
ty=M
na=płaskownik FeZn 25x4mm	0
id=1120099	1
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.64

[RMS ZEST 593]
ty=M
na=płaskownik FeZn 30x4mm	0
id=1101099	1
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.488

[RMS ZEST 592]
ty=M
na=płaskownik FeZn 30x4mm'	0
id=1120099	1
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=145.6

[RMS ZEST 586]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane fi8mm	0
id=1101099	1
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=125.216

[RMS ZEST 879]
ty=M
na=projektor szerokoogniskowy + przewody połączeniowe z gniazdem Audio/Video	0
id=7099999	2
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 547]
ty=M
na=przekaźnik zmierzchowy	0
id=7510599	1
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 960]
ty=M
na=przewody kabelkowe typu YnTKSYekw 1x2x1	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=130

[RMS ZEST 690]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDYpżo 3x1,5mm2, 750V	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=816.4

[RMS ZEST 930]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDYpżo 4x1,5mm2, 750V	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1768

[RMS ZEST 524]
ty=M
na=przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5mm2,750V	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=998.4

[RMS ZEST 952]
ty=M
na=przewody skrętka typu 2x0,5 LSOH kat.5e	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=432.64

[RMS ZEST 859]
ty=M
na=przewody skrętka typu U/FTP 4x2x0,5 LSOH kat.5e (sygnał wideo+zasilanie PoE)	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=189.28

[RMS ZEST 840]
ty=M
na=przewody skrętka typu U/FTP 4x2x0,5 LSOH kat.6 ekranowany	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=754

[RMS ZEST 894]
ty=M
na=przewód pojedynczy LgY 10mm2, 750V	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.68

[RMS ZEST 736]
ty=M
na=przewód pojedynczy LgY 16mm2, 750V	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=66.56

[RMS ZEST 931]
ty=M
na=przewód YDYżo 5x2,5mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=85.28

[RMS ZEST 681]
ty=M
na=przewód YDYżo 5x6mm2	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.36

[RMS ZEST 955]
ty=M
na=przycisk napadowy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 961]
ty=M
na=przycisk p.poż.	0
id=7052999	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 868]
ty=M
na=przyciski sterowania roletami, windą projektora, oraz ekranem	0
id=7519999	1
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.14

[RMS ZEST 468]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
il=0.691

[RMS ZEST 871]
ty=M
na=puszka LC-AG Multi	0
id=7540499	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 843]
ty=M
na=puszki bakelitowe fi 60 pt	0
id=7540499	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.3

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=puszki bakelitowe fi60 pt	0
id=7540499	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 957]
ty=M
na=ręczny manipulator	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
il=1644.0218

[RMS ZEST 897]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 409]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 376]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 196]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 763]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 198]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 925]
ty=M
na=Rozdzielnica RG - obudowa metalowa podtynkowa IP30	0
id=7052999	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 959]
ty=M
na=rury przepustowe DVK50 Arot	0
id=5609999	2
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=202.8

[RMS ZEST 753]
ty=M
na=rury RG20 nierozprzest. płomienia	0
id=7580099	1
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=453.44

[RMS ZEST 863]
ty=M
na=rury RG28 nierozprzest. płomienia	0
id=7580099	1
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=49.92

[RMS ZEST 691]
ty=M
na=rury winidurowe RG22 nierozprzest. płomienia	0
id=7580099	1
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2732.08

[RMS ZEST 848]
ty=M
na=rury winidurowe typu RG22	0
id=7580099	1
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.24

[RMS ZEST 639]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
il=0.1

[RMS ZEST 461]
ty=S
na=samochód samowyładowczy	0
id=39800	1
jm=m-g	148
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
il=2.3028

[RMS ZEST 632]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t'	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
il=0.08

[RMS ZEST 76]
ty=S
na=spawarka	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
il=2.3814

[RMS ZEST 72]
ty=S
na=spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A	0
id=72121	1
jm=m-g	148
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
il=98.1058

[RMS ZEST 796]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157	0
id=8220405	1
jm=kg	033
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.56

[RMS ZEST 943]
ty=M
na=sruby kotwiace	0
id=8321799	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 954]
ty=M
na=sygnalizator akustyczny	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 929]
ty=M
na=szafa teleinformatyczna  (wyposażenie zgodnie z rys.) z zasilaczem	0
id=7029999	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 733]
ty=M
na=szyna ekwipotencjalizacyjna (GZPW)	0
id=7090299	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 467]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
il=6.2886

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=śruby,podkładki,nakrętki	0
id=1343599	1
jm=kg	033
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06

[RMS ZEST 855]
ty=M
na=uchwyty do mocowania kamery	0
id=7598999	1
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 858]
ty=M
na=uchwyty do rur RG	0
id=7598999	1
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=436.8

[RMS ZEST 471]
ty=M
na=uchwyty uniwersalne typu UKU	0
id=7660199	2
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 463]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.4222

[RMS ZEST 877]
ty=M
na=winda sufitowa dla projektora Celexon Expert PL2000	0
id=8340799	2
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 641]
ty=M
na=wkładki bezpiecznikowe typ BiWts 6A	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.15

[RMS ZEST 738]
ty=M
na=wsporniki dachowe pod dachówkę	0
id=7590499	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=103.424

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=wsporniki ścienne	0
id=7590599	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.16

[RMS ZEST 588]
ty=M
na=wsporniki ścienne'	0
id=7590599	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.09

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=wyłączniki instalacyjne poj.pt	0
id=7519999	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.18

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=zaprawa tynkarska	0
id=	3
jm=kg	033
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 928]
ty=M
na=zestaw - rejestrator	0
id=8340799	2
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 741]
ty=M
na=złącza kontrolne + obudowa'	0
id=7590799	1
jm=szt	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 750]
ty=M
na=złącza uniwersalne	0
id=7590730	1
jm=szt.	020
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18

[RMS ZEST 640]
ty=M
na=złączki typ IZK-4-01, IZK-4-02, IZK-4-03	0
id=7029999	1
jm=kmpl	000
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 743]
ty=M
na=zwód pionowy AlMgSi 10mm, h=0,8 nad kominem	0
id=1101099	1
jm=m	040
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 621]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1550477154
cw=0	PLN
il=0.43

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Wewnętrzna linia zasilająca oraz instalacje zewnętrzne.
wa=0
kn=0	0	0
id=28
nu=1
wn=			

[POZYCJA]
id=562
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=56.56
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=56.56	1	(52+50+100)*0.4*0.7						

[RMS 5]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.656

[RMS 458]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.656

[RMS 459]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=10.1808

[POZYCJA]
id=563
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-02	5	0706-02		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=202
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=202	1	52+50+100						

[RMS 5]
nz=0.0179	0	0.0179
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6158

[RMS 460]
nz=0.076	0	0.076
np=1
wa=0
wb=0
il=15.352

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 461]
nz=0.0114	0	0.0114
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3028

[POZYCJA]
id=854
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=195
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=195	1	195						

[RMS 5]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=24.96

[RMS 959]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=202.8

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 467]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=2.73

[POZYCJA]
id=573
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-03	5	0713-03		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52						

[RMS 5]
nz=0.212	0	0.212
np=1
wa=0
wb=0
il=11.024

[RMS 920]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=54.08

[RMS 463]
nz=0.0531	0	0.0531
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7612

[RMS 464]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 467]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3484

[RMS 468]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.234

[RMS 469]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.234

[POZYCJA]
id=565
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0714-03	5	0714-03		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 5]
nz=0.163	0	0.163
np=1
wa=0
wb=0
il=0.978

[RMS 920]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 463]
nz=0.0085	0	0.0085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.051

[RMS 464]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 467]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0402

[RMS 468]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.027

[RMS 469]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.027

[POZYCJA]
id=856
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[RMS 5]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=9.47

[RMS 922]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=104

[RMS 463]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0
il=3.61

[RMS 464]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 467]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.67

[RMS 468]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 469]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 621]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[POZYCJA]
id=566
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05	5	0702-05		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=56.56
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=56.56	1	(52+50+100)*0.4*0.7						

[RMS 5]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6968

[RMS 459]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3936

[POZYCJA]
id=864
pd=OKRB Warszawa,zeszyty WACETOB	E	-0510 0510-49-02	0510	0510-49-02		1
mpn=1211
na=Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 5]
nz=2.86	0	2.86
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3

[RMS 962]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 924]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 467]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[POZYCJA]
id=869
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1001-04	5-10	1001-04		1
mpn=1211
na=Montaż tabliczek bezpiecznikowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=3.27	0	3.27
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6143

[RMS 640]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 641]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=5.15

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 639]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=871
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0608-07	5-08	0608-07		1
mpn=1211
na=Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=152
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=152	1	100+52						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.1085	0	0.1085
np=1
wa=0
wb=0
il=15.7499

[RMS 655]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=158.08

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.0542	0	0.0542
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2384

[POZYCJA]
id=872
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0617-01	5-08	0617-01		1
mpn=1211
na=Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.2596	0	0.2596
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2396

[RMS 72]
nz=0.1298	0	0.1298
np=1
wa=0
wb=0
il=0.649

[POZYCJA]
id=567
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-11	5	0726-11		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 5]
nz=3.65	0	3.65
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3

[RMS 657]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 471]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 464]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=873
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-05	5	0726-05		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	5*2						

[RMS 5]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6

[RMS 658]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 471]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 464]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=568
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0815-24	5-08	0815-24		1
mpn=_1211
na=Podłaczenie kabli
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=1.96	0	1.96
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1026

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=561
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1006-15	4-03	1006-15		1
mpn=_1211
na=Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 5]
nz=2.52	0	2.52
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[POZYCJA]
id=569
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0201-03	13-21	0201-03		0
na=Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=8
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 5]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=18.88

[POZYCJA]
id=877
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=7
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 5]
nz=2.32	0	0.5+1.26+0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=16.24

[POZYCJA]
id=879
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0902-03	5-08	0902-03		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 5]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnice nn
wa=0
kn=0	0	0
id=29
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=514
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-10	5-08	0404-10		0
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcją WYKONANIE KOMPLETNEJ ROZDZIELNICY Z PODŁĄCZENIEM OKABLOWANIA
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2893

[RMS 925]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=617
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-07	5-08	0404-07		0
na=Montaż przycisków p.poż
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5348

[RMS 961]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 534]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=2092
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0213-01	5-08	0213-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=125
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.0528	0	0.0528
np=1
wa=0
wb=0
il=6.303

[RMS 960]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=130

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=372
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0402-03	13-21	0402-03		0
na=Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 5]
nz=3.97	0	3.97
np=1
wa=0
wb=0
il=27.79

[ELEMENT 1]
na=Instalacje: oświetleniowa, gniazd wtycz.1-faz, 3-fazowa.
wa=0
kn=0	0	0
id=55
nu=3
wn=			

[NARZUTY NORMA 3]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[POZYCJA]
id=56
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-01	4-03	1001-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=143
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=143	1	143						

[RMS 5]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=11.4114

[POZYCJA]
id=57
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-01	4-03	1003-01		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=60
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 5]
nz=0.1491	0	0.1491
np=1
wa=0
wb=0
il=8.946

[POZYCJA]
id=58
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-06	4-03	1003-06		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=22
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 5]
nz=0.3938	0	0.3938
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6636

[POZYCJA]
id=1983
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0701-02	5-08	0701-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocow.)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=55
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.1023	0	0.1023
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3733

[RMS 583]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=55

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1987
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-07	5-08	0705-07		0
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szer.100mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5091

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=62
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0107-02	5-08	0107-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2627
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2627	1	2770-143						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.1089	0	0.1089
np=1
wa=0
wb=0
il=273.208

[RMS 691]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2732.08

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=906
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0213-01	5-08	0213-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=785
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=785	1	785						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.0528	0	0.0528
np=1
wa=0
wb=0
il=39.5828

[RMS 690]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=816.4

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1991
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0213-01	5-08	0213-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1700
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1700	1	1700						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.0528	0	0.0528
np=1
wa=0
wb=0
il=85.7208

[RMS 930]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1768

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=63
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-02	5-08	0207-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=960
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=960	1	960						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.0407	0	0.0407
np=1
wa=0
wb=0
il=37.3142

[RMS 524]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=998.4

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=66
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0210-03	5-08	0210-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=82
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=82	1	82						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8913

[RMS 931]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=85.28

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=908
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-03	5-08	0207-03		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.0495	0	0.0495
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6073

[RMS 681]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=35.36

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=69
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-23	5-08	0301-23		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=127
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=127	1	127						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=32.0192

[POZYCJA]
id=70
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0304-01	5-08	0304-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej (3 wyloty)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=127
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=127	1	127						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.2882	0	0.2882
np=1
wa=0
wb=0
il=34.9543

[RMS 35]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=129.54

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=73
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-02	5-08	0307-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4182

[RMS 38]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=9.18

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=391
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-03	5-08	0307-03		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.198	0	0.198
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4582

[RMS 531]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=13.26

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=392
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-05	5-08	0308-05		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.308	0	0.308
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5297

[RMS 532]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=620
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-05	5-08	0308-05		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.308	0	0.308
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5297

[RMS 699]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=914
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-05	5-08	0308-05		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.308	0	0.308
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4707

[RMS 700]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1060
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0307-01	5-08	0307-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowyych w puszce szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3677

[RMS 868]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=622
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-05	5-08	0308-05		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.308	0	0.308
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8824

[RMS 701]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=627
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0308-05	5-08	0308-05		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.308	0	0.308
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2941

[RMS 547]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=78
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=79
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=79	1	79						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=14.1082

[RMS 43]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=80.58

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=394
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-03	5-08	0309-03		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5358

[RMS 702]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=81
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0502-09	5-08	0502-09		0
na=Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=92
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=92	1	92						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3004

[RMS 46]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=184

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=632
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0516-05	5-08	0516-05		0
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw z piktogramem
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=4.966

[RMS 932]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1995
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0516-05	5-08	0516-05		0
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw biurowych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=64
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=39.728

[RMS 933]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=65.28

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1999
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0516-05	5-08	0516-05		0
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjnych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3453

[RMS 934]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2003
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0516-05	5-08	0516-05		0
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw łazienkowych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5868

[RMS 935]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=9.18

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2007
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0516-05	5-08	0516-05		0
na=Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw zewnetrznych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0
il=2.483

[RMS 936]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=96
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0815-26	5-08	0815-26		0
na=Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 4-żyłowe Cu do 6 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2402

[POZYCJA]
id=407
pd=OKRB Warszawa zeszyt WACETOB	E	0508 0800-04	0508	0800-04		1
mpn=1211
na=Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 5]
nz=0.442	0	0.442
np=1
wa=0
wb=0
il=1.768

[RMS 730]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 317]
nz=2.7	0	2.7
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=105
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0901-01	5-08	0901-01		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 5]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=106
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0901-02	5-08	0901-02		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=67
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67						

[RMS 5]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=28.14

[POZYCJA]
id=107
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0901-03	5-08	0901-03		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 5]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=3.32

[POZYCJA]
id=109
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-01	5-08	0902-01		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=3
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 5]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[POZYCJA]
id=972
pd=(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-02	5-08	0902-02		0
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=130
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130						

[RMS 5]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4

[ELEMENT 1]
na=Instalacja połączeń wyrównawczych.
wa=0
kn=0	0	0
id=111
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=112
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-17	4-03	1003-17		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=19
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 5]
nz=1.197	0	1.197
np=1
wa=0
wb=0
il=22.743

[POZYCJA]
id=114
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-01	4-03	1003-01		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=31
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[RMS 5]
nz=0.1491	0	0.1491
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6221

[POZYCJA]
id=116
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0603-03	5-08	0603-03		0
na=Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.3257	0	0.3257
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9767

[RMS 731]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[RMS 71]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=16.16

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.1629	0	0.1629
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6064

[POZYCJA]
id=411
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		0
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=64
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=64	1	64						

[RMS 5]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0
il=22.016

[RMS 736]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=66.56

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 76]
nz=0.0294	0	0.0294
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8816

[POZYCJA]
id=1077
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		0
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 5]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0
il=5.848

[RMS 894]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=17.68

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 76]
nz=0.0294	0	0.0294
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4998

[POZYCJA]
id=121
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0514-01	5-14	0514-01		0
na=Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1801

[RMS 733]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=656
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0617-05	5-08	0617-05		0
na=Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka 120mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.2816	0	0.2816
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2689

[RMS 72]
nz=0.1408	0	0.1408
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1408

[ELEMENT 1]
na=Instalacja odgromowa.
wa=0
kn=0	0	0
id=645
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=646
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0611-05	5-08	0611-05		0
na=Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=140
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=1.217	0	1.217
np=1
wa=0
wb=0
il=162.7129

[RMS 592]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=145.6

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 72]
nz=0.6086	0	0.6086
np=1
wa=0
wb=0
il=85.204

[POZYCJA]
id=647
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0604-05	5-08	0604-05		1
mpn=1211
na=Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=102.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=102.4	1	102,4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.2287	0	0.2287
np=1
wa=0
wb=0
il=22.3651

[RMS 586]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=106.496

[RMS 738]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=103.424

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=648
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0607-03	5-08	0607-03		1
na=Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	6*3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.3934	0	0.3934
np=1
wa=0
wb=0
il=6.7625

[RMS 586]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=18.72

[RMS 588]
nz=0.505	0	1.01*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=9.09

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=657
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0607-03	5-08	0607-03		1
na=Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=7.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.2	1	6*1,2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.3934	0	0.3934
np=1
wa=0
wb=0
il=2.705

[RMS 593]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=7.488

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=649
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-06	5-08	0619-06		1
mpn=1211
na=Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.4697	0	0.4697
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6914

[RMS 741]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=941
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0618-01	5-08	0618-01		1
mpn=1211
na=Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.187	0	0.187
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2145

[RMS 750]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=937
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0615-04	5-08	0615-04		1
mpn=1211
na=Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18 mm na dachu lub dymniku stromym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.3311	0	0.3311
np=1
wa=0
wb=0
il=1.581

[RMS 743]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=652
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0617-05	5-08	0617-05		0
na=Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka 120mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.2816	0	0.2816
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4204

[RMS 72]
nz=0.1408	0	0.1408
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2672

[POZYCJA]
id=653
pd=Energobudowa wyd.III, biuletyny do 9 1996	KNR	13-21 0401-04	13-21	0401-04		1
na=Badanie ciągłości obwodu ochrony odgromowej budynku pomiędzy złączami kontrolnymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=6
jm=obw.p.z.kontr.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 5]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0
il=11.88

[POZYCJA]
id=654
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-03	5-08	0902-03		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 5]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=655
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	5-08 0902-04	5-08	0902-04		1
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=6
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 5]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[ELEMENT 1]
na=Instalacja teleinformatyczna 
wa=0
kn=0	0	0
id=1039
nu=6
wn=			

[POZYCJA]
id=1025
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-03	5-14	0101-03		0
na=Montaż szafy teleinformatycznej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=6.36	0	6.36
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0738

[RMS 929]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 632]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=1027
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-01	4-03	1003-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=8
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 5]
nz=0.1491	0	0.1491
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1928

[POZYCJA]
id=1040
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-03	5-08	0101-03		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.2448	0	0.2448
np=1
wa=0
wb=0
il=25.7162

[RMS 751]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=231

[RMS 858]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=231

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1041
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=110
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	110						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.1001	0	0.1001
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5156

[RMS 753]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=114.4

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1042
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0701-02	5-08	0701-02		0
na=Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocow.)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=45
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.1023	0	0.1023
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3964

[RMS 583]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=45

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1043
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0705-07	5-08	0705-07		0
na=Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szer.100mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.165	0	0.165
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0909

[RMS 847]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=45

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1029
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0107-01	5-08	0107-01		0
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.0957	0	0.0957
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5484

[RMS 848]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1030
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-02	4-03	1012-02		0
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 5]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0
il=0.315

[RMS 79]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=1032
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		0
na=Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=725
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=725	1	725						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=29.4263

[RMS 840]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=754

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1034
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-23	5-08	0301-23		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7818

[POZYCJA]
id=1036
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2606

[RMS 843]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1037
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-01	5-08	0309-01		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7879

[RMS 850]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2088
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0309-01	5-08	0309-01		0
na=Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.055	0	0.055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7879

[RMS 958]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1038
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0701-06	5-06	0701-06		0
na=Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 10 żyłach o sr.do 0.9 mm do piorek lutowniczych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=156
jm=końc.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=156	1	156						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=49.1634

[RMS 796]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[ELEMENT 1]
na=Instalacja monitoringu CCTV
wa=0
kn=0	0	0
id=1046
nu=7
wn=			

[POZYCJA]
id=1049
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-02	5-08	0301-02		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.1144	0	0.1144
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5463

[RMS 751]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1047
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0704-04	5-08	0704-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocowania)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.0825	0	0.0825
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3939

[RMS 855]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1048
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna i wewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 5]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0
il=46.25

[RMS 926]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 927]
nz=3	1	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=1050
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-11	4-03	1003-11		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=12
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 5]
nz=0.7245	0	0.7245
np=1
wa=0
wb=0
il=8.694

[POZYCJA]
id=1051
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-03	5-08	0101-03		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.2448	0	0.2448
np=1
wa=0
wb=0
il=22.9108

[RMS 751]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=205.8

[RMS 858]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=205.8

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1052
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.1001	0	0.1001
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3684

[RMS 753]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=101.92

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1053
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=182
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=182	1	182						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3094

[RMS 859]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=189.28

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1054
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-04	5	1101-04		1
mpn=1211
na=Montaż j sieciowego rejestratora 16 kanałowego dysk 2T
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 5]
nz=0.131	0	0.131
np=1
wa=0
wb=0
il=0.131

[RMS 928]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1055
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-04	5	1101-04		1
mpn=1211
na=Montaż w szafie ochronnika p.przepięciowego dla torów transmisyjnych kamer.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 5]
nz=0.131	0	0.131
np=1
wa=0
wb=0
il=0.131

[RMS 862]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1056
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-02	5-08	0110-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.1089	0	0.1089
np=1
wa=0
wb=0
il=4.992

[RMS 863]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=49.92

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1057
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5547

[RMS 865]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1058
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-02	AL-01	0506-02		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu CCTV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 5]
nz=1.54	0	1.54
np=1
wa=0
wb=0
il=1.54

[POZYCJA]
id=1059
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-01	AL-01	0604-01		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu CCTV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 5]
nz=5.75	0	5.75
np=1
wa=0
wb=0
il=5.75

[ELEMENT 1]
na=Instalacja systemu audiowizualnego
wa=0
kn=0	0	0
id=1066
nu=8
wn=			

[POZYCJA]
id=1063
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-23	5-08	0301-23		0
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.264	0	0.264
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5042

[POZYCJA]
id=1064
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 871]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1065
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0605-02	5-06	0605-02		1
mpn=1211
na=Instalowanie gniazda Audio/Video
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9264

[RMS 873]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=1067
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		0
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1068
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0605-02	5-06	0605-02		1
mpn=1211
na=Instalowanie gniazda głośnikowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.97	0	0.97
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9264

[RMS 874]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 7]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[POZYCJA]
id=1069
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Montaż głośników w suficie podwieszonym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 5]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 876]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=1070
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-07	5	1101-07		1
mpn=1211
na=Montaż windy sufitowej dla projektora
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 5]
nz=0.368	0	0.368
np=1
wa=0
wb=0
il=0.368

[RMS 877]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1071
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Montaż projektora
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 5]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 879]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1072
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-07	5	1101-07		1
mpn=1211
na=Montaż ekranu projekcyjnego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 5]
nz=0.368	0	0.368
np=1
wa=0
wb=0
il=0.368

[RMS 880]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1073
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=43
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.1001	0	0.1001
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1106

[RMS 753]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=44.72

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1074
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=52	1	52						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8027

[RMS 881]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=54.08

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2096
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=0.208

[RMS 865]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja alarmowa
wa=0
kn=0	0	0
id=2011
nu=9
wn=			

[POZYCJA]
id=2012
pd=ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-01	4-03	1003-01		0
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=44
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44						

[RMS 5]
nz=0.1491	0	0.1491
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5604

[POZYCJA]
id=2014
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-06	4-03	1003-06		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=12
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 5]
nz=0.3938	0	0.3938
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7256

[POZYCJA]
id=2018
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0111-01	5-08	0111-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=185
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=185	1	185						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.1019	0	0.1019
np=1
wa=0
wb=0
il=18.0033

[RMS 753]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=192.4

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2078
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=416
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=416	1	416						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=0.0363	0	0.0363
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4215

[RMS 952]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=432.64

[RMS 6]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2042
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1612-02	5-06	1612-02		0
na=Instalowanie optycznych czujek alarmowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=40
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=61.884

[RMS 953]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[POZYCJA]
id=2082
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		0
na=Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 5]
nz=1.87	0	1.87
np=1
wa=0
wb=0
il=5.61

[RMS 954]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=2085
pd=(N.Z.) ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-01	AL-01	0108-01		0
na=Montaż przycisku napadowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 5]
nz=1.87	0	1.87
np=1
wa=0
wb=0
il=1.87

[RMS 955]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2052
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0101-05	AL-01	0101-05		1
mpn=_1211
na=Montaż kompaktowej centrali alarmowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 5]
nz=34.35	0	34.35
np=1
wa=0
wb=0
il=34.35

[RMS 956]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2058
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1609-03	5-06	1609-03		0
na=Instalowanie manipulatora
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0055

[RMS 957]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 943]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=2076
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1614-04	5-06	1614-04		0
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 punktach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 5]
nz=6.1	0	6.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8255

[SUMA KONTROLNA]
40c3b21879a2a851cffde4cb10894989